직 인 생 략

대한건설협회 서울특별시회

우:135-701 강남구 논현동 71-2 (건설회관6층)     전화:02-3218-9119           전송:545-1761

부서명 : 조 사 부         부  장 : 박 근 교          담당자 : 김 영 훈 (E-mail) : kyh@scak.or.kr

문서번호 : 건협서울3013- 454

시행일자 : 2006. 9. 29

공개여부 :

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부장

선결			지시
접수	일자 시간		결재․공람
	번호
처 리 과
담 당 자

제    목 : 「레미콘․아스콘 품질관리지침 제정안」의견조회 안내

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건설교통부에서 건설기술관리법 제24조의2의 규정에 따라 레미콘․아스콘 자재의 생산․공급․시공등에 대한『레미콘․아스콘 품질관리지침』제정(안)을 마련․의견조회해 옴에 따라,

3. 이에 동 제정(안)을 홈페이지상으로 안내하오니, 의견이 있는 회원사는 ‘06. 10. 12(목)까지 우리시회(팩스 : 545-1761, 이메일:kyh@scak.or.kr)로 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 우리시회 홈페이지(www.scak.or.kr 사이버민원실, 시행공문)에 자세한 내용     이 게재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

첨 부 :  『레미콘․아스콘 품질관리지침』요약서 1부. 끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

레미콘․아스콘 품질관리지침(안) 요약

□ 근거법령

◦ 건설기술관리법 제24조의 2

□ 건설교통부장관은 건설자재의 품질확보를 위하여 필요한 경우 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 건설자재․부재의 생산․공급 및 보관등에 관하여 필요한 사항을 고시할 수 있음

□ 제정목적

◦ 건설공사의 주요자재인 레미콘․아스콘에 대한 생산․공급 및 시공함에 있어 품질관리에 필요한 사항을 정하여 부실공사 방지 및 시설물의 안전과 품질을 확보하고자 함

□ 적용범위

◦ 품질관리․시험계획 수립대상 건설공사(「건설기술관리법 시행령」 제41조의 규정

□ 총공사비 5억원 이상인 토목공사

□ 연면적 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사

□ 총공사비가 2억원 이상인 전문공사

□ 주요내용

◦ 부실공사 방지를 위한 자재공급자 등의 성실의무 규정

□ 자재 공급자는 수요자의 공장점검등에 적극 협조할 의무 부여

□ 건설 품질관계자(감리원, 시공자)의 성실한 품질관리 의무 부여

◦ 자재공급전 품질검토 서류의 비치와 자재공급원 승인 업무

□ 자재 공급공장을 선정할 경우는 사전에 자재시험등 품질관리(9개 항목)에 필요한 사항을 검토하고 서류를 비치토록 함

□ 발주청(국가기관등)은 자재공급원 승인을 할 수 있도록 함

◦ 자재를 반입하기 전 일일 공장 품질관리 점검에 관한 사항

□ 감리원등은 자재를 현장에 반입하기 전 매일 생산공장을 점검하여 불량자재의 반입을 방지(5개 항목)

◦ 공사 시공시 자재의 품질관리 시험․검사 등에 관한 사항

□ 자재의 현장 반입시 시험․검사 및 서류검토 내용을 규정

◦ 발주청의 공장 품질관리 적합성평가 절차 등에 관한 사항

□ 발주청이 특히 필요하다고 인정되어 자재생산공장에 대하여 품질관리 적합성 평가를 실시 할 수 있도록 함 (발주청이 판단)

□ 적합평가 유효기간, 공장사후관리, 평가반구성 및 평가절차등

□ 레미콘․아스콘공장 품질관리 적합성 평가 기준 세부내용

◦ 기록물 보관 및 불얄 자재의 처리에 관한 사항등

□ 기대효과

ㅇ 발주청, 감독․감리원 및 시공자가 레미콘․아스콘 공장의 사전품질 관리상태 점검에 대한 법적 근거를 마련

◦ 설계기준, 공사시방서, 감독자업무지침 및 감리업무수행지침등에 규정된 레미콘․아스콘의 품질관리 업무에 대한 법적 근거 마련

◦ 발주청의 공장 품질관리 적합성 평가는 공급자의 품질관리 수준을 제고하고 부적합 평가공장의 제품 사용을 제한함으로서 양질의 자재생산 유도

◦ 민간 건축물을 시공하는 건설업자도 레미콘․아스콘에 대하여 지침에 규정된 품질관리 절차의 이행과 관련서류를 비치토록 함