「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 개정 주요내용

□ 경 위

□ 건축자재 등의 품질관리 강화를 위해 방화문, 복합자재 등의 건축자재와 내화구조에 대한 품질인정 제도 도입(건축법, ’20.12.22개정)에 따른 세부사항 규정

□ 주요내용

□  내화구조의 품질·성능의 구체적 기준 마련(제3조 제8호, 별표1)

□  방화구획의 설치기준 강화(제14조, 별표1)

□  자동방화셔터의 구조 및 성능기준 강화(제14조)

□  품질인정 대상 복합자재 개념 도입(제24조의6)

□  건축자재등의 품질인정 세부기준 마련(제24조의7)

□ 건축자재 등의 제조업자ㆍ유통업자 및 공사시공자 등이 작성하여 제출하는 품질관리서에 첨부해야 하는 서류 추가(제24조의9)

□ 시행일

□  2021.12.23. 개정·시행