「작업발판 미설치 현장 근절」을 위한 집중지도 안내

□ 추진 배경

○ 건설업은 전체업종의 업무상 사고사망자의 52%(506명)을 점유, 사고사망자 감소를 위한 핵심 관리대상 분야로 부각

○ 사고 유형별로 '추락' 사고가 건설업 사망재해의 약 50% 이상을 점유

○ '17년 기준 건설현장에서 추락 사고의 사망자 275명 중 비계설치 대상 현장에서 73명이 발생되어, 건설업 전체 추락 재해의 26.5%를 차지

☞ 비계작업발판의 안전성 확보 필요

□ 집중지도 내용

○ (목적) 건설업 추락사고를 예방하기 위해 작업발판 집중 점검을 통해 건설현장에 안전성이 확보된 비계 및 작업발판이 전수 설치토록 유도하여 쾌적하고 안전한 작업환경 조성

○ (내용) 외부비계상의 발판 및 안전난간 미설치 현장 집중점검

○ (방법) 안전한 비계 설치를 안내하고 불량비계 설치 현장에 대해서는 개선을 유도하며, 미 이행시에는 고용노동부에 작업중지 등 행정조치 요청 예정

	안내문
□ 불량(나쁜) 비계 설치 현장 집중단속(점검) 연중 실시 - 1차 계도 후 2차 적발 시 고용노동부 작업중지 요청 * 불량(나쁜) 비계란 ? 비계상에 작업발판 및 안전난간 등이 미설치 되어 있으며 추락재해에 취약한 비계로 소중한 근로자의 생명과 안전을 지키기 위해 건설현장에서 퇴출되어야 하는 가설구조물