서울형품셈 및 표준품셈 비교양식

서울형품셈(S)

표준품셈(P)

표준품셈대비 서울형품셈비율

(S/P)

리모델링공사 건축물 현장정리

(리모델링 연면적 ㎡당)

구분 공사종류	단위	보통인부
리모델링	인	0.06

2-10 건축물의 현장 정리

(연면적 ㎡당)

구분 구조별	단위	보통인부
철 근 콘크리트조	인	0.15
목조	인	0.07
철골조	인	0.07
조적조	인	0.07
철골·철근콘크리트조	인	0.15

40%

〔주〕(1) 본 품은 공사 중 옥내・외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리까지 포함된 것이다

(2) 청소용 소모품은 별도 계상할 수 있다

(3) 본 품은 신축, 증축을 제외한 리모델링공사(소규모 바닥면적 증가 행위 포함)에 적용하되 리모델링 연면적은 당해 공사부분 바닥면적의 합으로 한다

(4) 작업장소의 협소로 작업능률 저하가 현저할 때 본 품의 50%까지 가산할 수 있다

(5) 기존 건물을 사용중인 리모델링일 경우 본 품의 30%까지 가산할 수 있다

〔주〕(1) 본 품은 공사 중 옥내・외의 청소와 준공시 청소 및 뒷정리까지 포함된 것이다

(2) 청소용 소모품은 별도 계상 할 수 있다