직인생략

대한건설협회 서울특별시회

우:135-701 강남구 논현동 71-2 (건설회관6층)     전화:02-3218-9119           전송:545-1761

부서명 : 조 사 부         부  장 : 윤 종 원          담당자 : 김 영 훈 (E-mail) : kyh@scak.or.kr

문서번호 : 건협서울3013-429

시행일자 : 2007. 10. 8

공개여부 :

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부장

선결			지시
접수	일자 시간		결재․공람
	번호
처 리 과
담 당 자

제    목 : 쇄석골재 운반비 등의 설계기준 제출 요청 안내

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 건협원가조사 1120-68(07. 10. 5)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여, 발주기관의 공사 설계가격 산정과정에서 쇄

석골재 운반비 설계기준(운반수량, 덤프트럭 작업량 및 적재량 등)이

표준품셈 방식과 다르게 적용되고 있어 일부 발주기관의 설계가격이

정상적인 가격보다 낮게 산정되고 있습니다.

3. 이에따라 쇄석골재 운반비가 표준품셈 산정방식과 같이

정상적인 가격으로 산정될 수 있도록 추진하기 위해 지방자치단체의 쇄

석골재 “운반수량□, □덤프트럭 작업량 및 적재량□ 설계기준 및 적용사례

를 다음과 같이 조사하오니 동 사안의 중요성을 감안하시어 ’07.10.25(목)

일 까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 다     음 -

가. 제출사항

(1) 지방자치단체 쇄석골재의 운반수량(토량환산계수(f), 재료할증률), 덤프트럭 작업량(토량환산계수(f), 체적변화율(L, C)), 덤프트럭 적재량(체적변화율(L), 단위중량(rt)) 설계기준 및 적용사례

(2) 기타 발주기관의 설계기준이 불합리하여 설계가격이 정상가격보다 낮게 산정된 사례 및 설계기준(단가산출서, 물량내역 등)

나. 제 출 처

- 팩스 : 545-1761, 이메일 : kyh@scak.or.kr

첨부 : 쇄석골재의 덤프트럭 운반비 산정(예시). 끝.

협회 마일리지 점수배점 : 2점	ㅇ 건협서울 제3012- 17호(‘07. 3. 9)자 공문참조 ㅇ 시회홈페이지(www.scak.or.kr/사이버민원실/시행공문)845번 참조.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장

< 쇄석골재의 덤프트럭 운반비 산정(예시)>

○ 쇄석골재의 체적변화율(L, C), 단위중량(rt)은 시험치 적용이 원칙임

(토 목품셈 1-10 재료의 단위중량, 1-24 체적환산계수 적용)

○ 시험치가 없을 경우 발주기관별 자체기준 적용

- 표준품셈 사례는 쇄석에 대한 시험치가 없기 때문에 체적변화율(L)

1.175, 체적변화율(C) 0.95, 단위중량(rt) 1.8톤/㎥, 작업효율(E) 0.9,

사이클시간(cm) 185.14분, 기계경비 60,854원/hr, 설계(다짐)수량

100㎥로 가정하고 산정하였음

- ㅇㅇ도청은 자체 설계기준에 제시된 것을 기준하였음

다만, 단위중량(rt) 1.8톤/㎥, 기계경비 60,854원/hr, 설계(다짐)수량 100㎥

로 가정하고 산정하였음

▷ 덤프트럭 운반비 산정(예시)

구 분	표준품셈		ㅇㅇ도청
	식	사 례
운 반 비	①운반수량×③경비 ÷②덤프작업량	○ 2,739,747원 104×60,854÷2.31	○ 2,604,451원 104×60,854÷2.43
① 운반수량 -다짐 100㎥기준	체적×토량환산계수 ×재료할증	ㅇ 104.0 ㎥ 100×1.0 ×1.04	ㅇ 104.0 ㎥ 100×1.0 ×1.04
-토량환산계수(f)		1.0	1.0
② 덤프작업량 - E = 0.9 - cm=185.14분	Q=(60×q×f×E)/cm	ㅇ 2.31㎥/hr = 60×9.79×0.81 ×0.9/185.14	ㅇ 2.43㎥/hr = 60×8.33×1.0 ×0.9/185.14
(덤프적재량) - 15톤기준	q=T×L/rt	9.79㎥=15×1.175/1.8	8.33㎥=15×1.0/1.8
-토량환산계수(f)		0.81	1.0
-체적변화율(L)		1.175	1.0
-체적변화율(C)		0.95	1.0
- 단위중량 (rt)		1.8톤/㎥	1.8톤/㎥
③ 기계경비		60,854원/hr	60,854원/hr