구리 갈매동 콘크리트펌프카 사고 사례

□ 사고 개요

ㅇ (일시/장소) '21.03.19(금) 09시 40분경 / 지식산업센타 신축공사* 현장

* (공사규모) 지하5층～지상10층, (인‧허가 기관) 구리시청, (시공) 태영건설

ㅇ (사고내용) 콘크리트 타설작업 중 콘크리트펌프카 붐대 부분이 파단되어 붐대 및 엔드호스가 낙하하면서 작업자를 덮쳐 1명 사망

□ 사고원인

ㅇ 해당 펌프카의 엔드호스는 4m로 제작되었으나 임의로 11m까지 연장하여 사용함에 따라 과부하로 붐대가 파손

⇒ 규격 증가 또는 용량증가를 위한 구조변경 불가(건설기계관리법 제17조)

※ 해당 콘크리트펌프카 사용자 매뉴얼