서울 성뒤마을 공공주택지구 조성사업

특정공법(비점오염저감시설) 선정

제안요청서

2021. 11. 4.

1		사업개요

과  업  명 : 서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업 비점오염저감시설 설치 공사

위        치 : 서울특별시 서초구 방배동 일원

사업 규모 : 장치형 비점오염저감시설 3개소

추정공사비(예정) : 374백만원

공사기간(예정) : 2022.03. ~ 2024.12.

위치도 및 토지이용계획도

2		선정대상 특정기술 개요

선정사유 : 최적의 장치형 비점오염저감시설 설치를 위함

선정대상 공법 : 장치형 비점오염저감시설 설치 공법

공사참여 방법 : 직접참여(하도급) / 간접참여(기술사용료지급) 등

추정금액 : 374백만원

비점오염저감시설 설치계획

형 식	장치형 시설
시설(1)	시설용량:145.83(㎥/hr) 규격:3,800(w) × 5,300(L) × 3,300(H)
시설(2)	시설용량:20.83(㎥/hr) 규격:2,600(w) × 4,000(L) × 3,000(H)
시설(3)	시설용량:104.17(㎥/hr) 규격:3,700(w) × 5,200(L) × 3,000(H)

평면도

3		참가자격 및 제출서류

참가자격

❍ 지방계약법(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률) 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격요건을 구비하고,「환경기술 및 환경산업 지원법」 제 15조에 의한 수질분야 환경전문공사업을 등록하고 관련 면허를 소지한 업체

❍ 해당 특허 또는 신기술 등 권리행사에 제한이 없는 업체

필수제출서류 (원본제출을 원칙으로 하되, 사본 제출시 원본대조필 날인)

❍ 사업자 등록증

❍ 환경전문공사업 등록증(공사업의 종류 : 수질), 특허증빙자료(특허를 보유 경우), 신기술증빙자료(신기술을 보유한 경우)

❍ 사용인감계, 법인인감증명서, 위임장, 재직증명서

※ 위임장 및 재직증명서는 서류 제출자 및 발표자 모두 제출

❍ 기업 신용등급 확인서류 (서류 제출일 기준 유효기간 반드시 확인)

※ 공고일 기준 최근 1년 이내 평가한 등급으로 유효기간 안에 있는 신용평가 등급으로 제출 및 공공기관 제출용으로 발급

※ 신용조회사(나이스디엔비, 나이스평가정보, 서울신용평가정보, 이크레더블, 한국기업데이터) 및 신용평가사(나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가)에서 발급받은 확인서에 한하여 인정함

※ 기업신용등급 CCC-미만(회사채에 대한 신용평가등급 기준)은 심사대상 제외

❍ 시공실적(실적기준 충족 실적, 실적집계표 양식 포함)

❍ 설계내역서 출력물 1부(설계가로 견적 제출)

❍ 기술제안서 요약본 (발표자료 PPT, 15page) 출력물 10부 파일 1부

- 규격 : A4(297㎜×210㎜), 칼라, 단면 인쇄, 가로인쇄, 본드접착 상편철

- 재질 : 표지(백색 아트지, 200g/㎡), 간지(청색계통 색지, 100g/㎡),	본문(백상지, 100g/㎡)

- 출력물 10부 중 1부를 제외한 9부는 공법명 및 업체명 삭제 제출

- 작성파일 : PPT (이동식저장매체로 제출)

❍ 기술제안서 원본(30page 이내) 출력물 10부, 파일 1부

- 규격 : A4(297㎜×210㎜), 칼라, 단면 인쇄, 세로인쇄, 본드접착 좌편철

- 재질 : 표지(백색 아트지, 200g/㎡), 간지(청색계통 색지, 100g/㎡),	본문(백상지, 100g/㎡)

- 출력물 10부 중 1부를 제외한 9부는 공법명 및 업체명 삭제 제출

- 작성파일 : PDF (이동식저장매체로 제출)

- 페이지수 : 30Page 이내(표지,간지,목차 제외)

※ 기술제안서 요약본 및 원본 작성은 첨부3을 참조하시기 바랍니다.

❍ 기술제안서 및 발표자료 작성지침 위반 시 아래와 같이 조치하니 작성 시 반드시 상기 지침을 준수하여 제출하시가 바람

- 규격 및 재질 위반 시 : 보완요청일로부터 2일 이내 제안서 수정제출

※ 단, 30페이지를 초과하는 경우 초과하는 페이지는 삭제하여 위원회 상정

- 작성파일 양식 위반 시 : 보완요청일로부터 2일 이내 요청양식으로 수정제출

- 익명성(업체명, 공법명) 및 기타 작성지침 위반 시 : 보완요청일로부터 2일이	내 해당 부위 삭제하여 제안서 제출

- 보완요구방법은 기술제안사 담당자의 E-mail, 공문, 문자 등의 양사인지가	능한 방법으로 통보예정

❍ 지적 사항에 대하여 보완요청을 받은 경우 지적사항 외 기 제출된 제안서 및 발표내용을 절대 수정할 수 없음

❍ 제출서류 목록표, 확약서, 청렴서약서

❍ 정량평가 관련 자기평가 점수표

※ 첨부7을 참조하여 작성하며, 허위 기재 시 감점 등의 불이익이 발생 할 수 있습니다.

선택제출서류(가산점 부여)

❍ 해당 공법 관련 신기술 인증서류 (가산점 부여)

※ 정부부처에서 지정한 신기술 인증서

※ 신기술사용협약서 및 증명서(해당 시, 건설기술진흥법 시행규칙 서식)

※ 관련 정부기관의 신기술 인증 당시 규격, 재료, 성능 등이 제안서의 내용과 다른 경우 가산점을 부여하지 않음. 단, 해당 기관에서 인정한 경우는 가산점 부여

※ 신기술은 공고일 기준 유효기간이 1년 이상 남은 신기술에 한해 인정

❍ 해당 공법 특허증, 특허등록원부, 등록특허공보

❍ 해당 공법에 대한 특허 및 신기술이 다수일 경우 모두 제출

❍ 사용협약 체결이 가능한 권리자 범위

※ 신기술 : 기술제안자 또는 신기술사용협약자

※ 특  허 : 특허권자 또는 전용실시권자

·통상 실시권자는 특허권자와 연명으로 가능(위임장 제출)

제출안내

❍ 제출일시 : 2021.11.19.(금요일) 10:00 ~ 15:00

❍ 제출장소 : 서울주택도시공사 2층(1층 안내문 참조)

❍ 접 수 자 : 조재승 대리 (02-3410-7604)

※ 제출서류는 우리공사에 내방하여 직접 제출하여야 하며, 제출된 서류는 수정 불가하고,	제출시간을 지나서는 절대 접수 불가하므로 문의사항은 사전 확인 후 최종 제출

4		유의사항

일반사항

❍ 참여업체(이하 참여자)의 특정기술 특성상 우리공사에서 부담하는 설계조건 변경(추가공사 등)이 수반되는 경우 우리공사에서 산정한 금액기준으로 참여자가 제시한 금액을 가감·보정하여 경제성을 평가할 수 있습니다.

❍ 기술 선정에 채택된 참여자는 제안한 공법 적용과 관련하여 우리공사가 지정한 설계사의 전반적인 우수처리시설 설계에 대해 적극 협조하여야 합니다.

❍ 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없습니다.

❍ 기술제안으로 선정된 공법에 대하여 관련기관 협의, 심의, 자문회의(필요시)등을 통해 위치 및 공법 등 계획이 확정되므로 세부사항이 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

❍ 공법 선정 후 우리공사의「특정기술 선정위원회 운영기준」에 따라 사용협약을 체결하여야 하며, 이때 물품공급 또는 기술지원 확약서를 제출하여야 합니다.

❍ 공법선정 후 물품공급 또는 하도급 공사 시행 시 성능보증에 대한 세부계획(방법, 기간 등을 명시)을 제시하여야 합니다.

❍ 참여업체(이하 참여자)는 「서울 성뒤마을 공공주택지구 조성사업」 실시설계 중 비점오염저감 설치 공법을 제안함에 있어, 우리공사에서 제공하는 공법참여 안내서, 계획도면, 설계기준 등에 의하여 합리적이고 경제적인 비점오염저감시설이 될 수 있도록 계획하여야 합니다.

❍ 현장 제반여건을 반영한 공사계획을 수립하고 구체적인 시공방안을 제시하여야 합니다.

❍ 참여자는 관련법규, 각종 시방서 및 설계기준은 공고일을 기준하여 검토해야 합니다.

❍ 참여자는 우리공사에서 제공하는 각종 자료를 검토하여 설계에 반영하여야 합니다.

❍ 참여자는 공법 검토 시 관련법규, 정부제정 각종 시방서 및 우리공사 설계기준을 준수해야 합니다.

❍ 특허 및 신기술의 인정기간은 공고일 기준 유효기간 내에 있는 특허 및 신기술로 한정합니다.

❍ 제출된 자료가 허위로 밝혀지거나 공법참여안내서에서 제시한 기준과 현격한 차이가 있을 시, 특정기술 선정심의대상 업체에서 제외하고 선정이후에도 취소될 수 있으며, 추후 우리공사에서 진행하는 특정기술 선정에 참여를 제한할 수 있습니다.

❍ 직접시공 참여의 범위 및 공사비는 기술 선정 후에도 계약심사 및 우리공사 내부규정에 따라 변경될 수 있습니다.

❍ 참여자 설계안이 참여자 귀책으로 우리공사에서 제시한 기준, 적용법규 미충족으로 추가 소요되는 공사비는 참여자가 부담하며, 우선협상대상 참여자가 위 조건 미 동의시 차순위 우선협상대상 참여자 기술을 채택할 수 있습니다.

❍ 서면질의기간(2021.11.11.~11.12.)동안 담당자 메일(jaeseung90@i-sh.co.kr)을 통하여 서면질의가 가능하며, 양식은 첨부4의 양식을 따릅니다.

※ 전화 질의는 받지 않으며, 해당 양식을 따르지 않은 질의는 효력을 발휘하지 못합니다.

※ 서면질의하지 않은 사항에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.

❍ 질의사항에 대한 답변은 2021.11.17.(금) 우리공사 홈페이지에 일괄   게시할 예정이며, 제안요청서와 동일한 효력을 가집니다.

비용부담 및 선정취소사항

❍ 신청 서류의 위조, 변조 등 불법적인 행위가 발견된 경우 또는 평가위원과 사전접촉이 확인된 경우에 선정이 취소됩니다.

❍ 현장에 적용된 특정기술의 규격, 성능, 단가 등이 선정 당시 규격, 성능, 단가와 다른 경우(적용 변경이 사전 승인된 경우 제외) 특정기술 선정이 취소될 수 있습니다.

❍ 선정된 기술의 실제 공사비가 기술제안서 제출 시 제시된 기술(특허)부분의 건설비를 초과할 경우 초과금액에 대해서는 공법제안사가 부담하여야 합니다.

❍ 기술선정 후 제안 내용에 중대한 허위가 발견될 경우 기술선정을 취소하며 설계지연에 따른 비용을 우리공사에 변상하여야 하며,  추후 특정기술 참여 및 입찰참여가 제한될 수 있습니다.

❍ 기술의 특성으로 인하여 제공된 설계도서의 범위를 벗어나 토공, 구조물공 등이 필요하여 증가되는 공사비는 금번 제출되는 제안서의 공사비에 포함하여야 합니다.

5		기술제안서(발표자료)

작성유의사항

❍ 심사위원이 검토 및 평가할 자료로서 평가표(심사위원평가부문)를 참고하여 작성하며, 아래 작성기준에 맞춰 작성합니다.

❍ 발표자료 작성지침(A4용지 기준으로 15쪽 이내로 작성)

- 15쪽에는 표지, 간지, 목차는 제외

- 자료는 PPT(파워포인트)로 작성하되 이해하기 쉽게 작성할 것

- 장․단점, 특징 기술시 타 공법과의 비교내용은 작성 불가

- A4 용지 크기이상 사용시 A4로 환산하여 쪽수 산정

- 출력물 10부 중 1부를 제외한 9부는 공법명 및 업체명(특정업체를 알 수 있는 내용포함)을 삭제하여 제출

발표 시 유의사항

❍ 발표 시 입장인원은 2인(발표자1, 보조자1)으로 제한

❍ 발표시간은 10분이며 종료 2분전 경고알림, 시간초과 시 중지

❍ 질의응답시간은 5～10분으로 제한

❍ 발표자는 지정된 장소(추후통보)에서 대기하고, 발표순서에 따라 평가장에 입장

❍ 발표시간 내 미참석 시 평가제외

❍ 발표에 필요한 전산장비는 우리공사에서 제공

❍ 동 사항들은 변동될 수 있으며, 변동 시 별도 통보 예정

❍ 발표순서는 제안서 접수 역순으로 진행

❍ 코로나19(COVID-19) 바이러스로 인한 사회적 거리두기 시행에 따라 본 특정기술 선정심사위원회는 비대면 및 온라인으로 진행될 수 있으며, 변동사항 발생시 별도 통보 예정

6		설계내역서

설계조건

❍ 설계 선속도는 20m/hr 이하, 자동역세척 설비 기준으로 산정하여야 합니다.(세부기준은 최근 개정된『비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼(환경부, 2020. 10.)』 준용)

❍ 기술제안서 제출과 관련하여 일체의 설계비 및 경비 보상은 없습니다.

❍ 본 기술제안에 적용되는 공법으로만 보증수질을 만족할 수 있어야 합니다.

설계내역서 작성 시 유의사항

❍ 대상지를 직접 방문하여 현장조사 후 현장여건을 감안한 계획을 수립하여 합니다.

❍ 견적금액(설계가)은 노무비, 재료비, 경비로 구분하여 직접공사금액으로 작성하고, 일위대가표를 함께 제출 (1식 견적단가 제출 불가하며,  1식 견적단가 제출시 평가 제외)하며 2021년도 하반기 노임 적용하고,

❍ 기술제안자가 공사에 직접 참여시 설계내역서 금액과 제잡비 합계금액에 원도급 낙찰율(최저 80%) 및 하도급 비율(최저 82%)이 적용된 공사비로 적용되며, 기술제안자가 공사에 간접 참여시 설계내역 금액에서 원도급 낙찰율 (최저 80%)이 적용된 공사비에 기술요율이 적용된 기술사용료를 지급합니다.

❍ 설계내역서 작성 시 노무비 단가는 건설업 시중노임단가 또는 엔지니어링 노임단가를 적용하여야 하며, 노무비 단가를 임의로 작성한 경우 서류의 위조 또는 변조로 간주하여 평가에서 제외합니다.

❍ 견적조건(규격, 수량 등)을 견적서에 반드시 상세히 명기 하여야 합니다.

❍ 첨부의 양식을 고려하여 작성하되 일식단가 사용을 지양하고 단가는 풀어서 작성하여야 합니다.

❍ 제출된 견적금액은 실시설계과정에서 누락, 오기 등의 사유로 증액 불가 하고,

❍ 제출된 견적금액은 계약심사 과정에서 감액될 수 있으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없습니다.

❍ 선정된 후 설계 포기 시(포기서 제출 등) 향후 특정기술 선정심사에서 제외하고, 선정업체를 차순위 업체로 변경합니다.

❍ 특정기술 심사는 우리공사 특정기술 선정위원회 운영기준에 의거 평가합니다.

❍ 민원발생 및 불가항력의 사태, 심의 및 인허가 등으로 수량 또는 해당 공종이 변경, 삭제 될 수 있습니다.

❍ 내역서는 붙임 양식에 따라 작성 후 봉인상태로 제출하여야 합니다.

❍ 제시된 공사비 산정기준에 의하여 작성하며 설계내역 검토결과, 산정근거 없이 허위 작성된 항목이 있을 경우 감점 처리할 예정입니다.

공사비 산정기준

❍ 제경비 및 부가가치세를 제외한 직접공사비를 산출하여야 합니다.

❍ 기획재정부 원가계산에 의한 예정가격작성기준에 의거 작성합니다.

❍ 환율은 2021년 09월 15일자로 고시된 한국은행 기준환율인 1달러

(미국)당 1,172.20원을 적용합니다.

❍ 단가는 표준시장단가와 SH 단가(2021. 3분기) 중 낮은 단가를 적용

- 표준시장단가는 2021년도  하반기 표준시장단가 사용

- 표준시장단가를 적용하되 재료비, 노무비, 경비는 분리하여 작성

- SH단가집에 없는 항목의 경우

․ 노임은 대한건설협회 발표 2021년 하반기 시중노임단가 적용

․ 시공품은 품셈을 준용

․ 자재단가는 2021.10월호 가격정보, 물가자료, 유통물가 ,거래가격 등을 비교하여 내역 작성합니다.

❍ 자재비는 현장도착도 기준으로 산출하며

❍ 설계 선속도는 20m/hr 이하, 자동역세척 설비 기준을 따릅니다.

❍ 처리공법과 직접 관련된 시설에 관하여 단위시설별로 산출하며

❍ 모든 수량 및 단가(품 포함)는 산출근거가 제시되어야 하며, 1식 단가의 경우 공사 비교가 불가능하므로, 평가상의 불이익이 발생할 수 있습니다.

❍ 실적공사비 적용시 공종코드를 반드시 제시하시기 바라며, 기준적용이 상이할 경우(수량 및 단가 산정 시) 공정한 평가를 위하여 조정할 수 있습니다.

❍ 이외의 기준은 우리공사 내부 기준을 따릅니다.

유지관리비

❍ 산정기준

- 유지관리비 분석기간 20년, 1년에 30회(연속강우 제외) 가동 기준

- 시간의 흐름에 따른 비용의 가치변화를 고려하여 발생시점이 서로 다른 유지관리비를 모두 현재가치로 환산하여 집계한 결과 제시

- 처리공법과 직접 관련된 시설에 관하여 산출

․ 찌꺼기(퇴적물) 발생량 및 최종 처분비

․ 공사비에 제시된 설비의 전력사용량 및 전력요금

․ 기타 성능보증을 위하여 설치하여야 하는 시설의 수선비, 약품비 등 유지관리비

- 인건비는 산출하지 않음(평가 제외)

❍ 인건비

- 산출하지 않는 것을 기본으로 하나, 공법의 특성상 필요한 경우, 비점오염저감시설 운전 및 관리에 직접 관련된 인력에 대하여 연평균 및 20년간 비용 산정

- 산출근거는 별첨자료로 제출(분야별 투입기간, 투입인원 등)

- 최신 엔지니어링 노임단가 적용 및 기준 참조

❍ 전력비 산정

(단위 : 천원)

구 분	기기명	대 수 (예 비)	소요동력 (kw)	운전시간 (hrs)	사용전력 (kwh)	단 가 (원/kwh)	전력비		비 고
							연평균	20년간
전처리 (침사, 스크린)
처리시설
방류시설
역세척시설
기 타
총 계

주) 기기리스트, 기기별재원, 수량 등은 공사비 산출시 적용한 기계/전기계장 기기와 일치해야 함.

❍ 경상수선비

- 토목, 기계, 전기분야 공사비의 일정비율을 경상수선비로 계상

(단위 : 천원)

구 분		년 간 소요량	단 가	금 액		비 고
				연간	20년간
경상 수선비	토 목	공사비의 0.1%
	기 계	공사비의 0.5%
	전 기	공사비의 0.5%
	기 타
	계	-	-

주) 필요한 경우 공종별 세부항목으로 구분하여 제시하고, 산출근거는 별첨자료로 제시

❍ 퇴적물처리비 등

- 상기 사항 외 유지관리비용 발생시 해당 공법사에 한하여 기재하고 종류, 연간 사용량, 단가, 금액(천원)을 연평균 및 20년간 비용으로 제시 (산출근거는 자세하게 작성하여 제출)

(단위 : 천원)

구 분	종류	단 가	연간소요량	총 액		비 고
				연간	20년간
계

주) 1. 공법보유사별로 해당사항만 기재, 추가사항이 있을 경우 포함하여 산정

2. 상수도요금은 설비별로 사용하는 상수도사용량 및 해당지역의 요금(발주청 제시)으로 산출

3. 연료비는 수처리공정 및 공법 특징상 건축물 가온 등 필요시 설비별로 연료사용량 및 비용산출

❍ 대수선비(시설교체비)

- 오염된 비점오염시설의 적정처리를 위하여 기계 및 전기 기자재에 대하여 내구연한(최대 15년)을 적용한 시설물 교체비용(기자재비 및 설치비 포함)

(단위 : 천원)

구 분		내구연한	교체비용			비 고
			기자재비	설치비	20년간
기계
전기/계측
소모품
계

주) 1. 기계 및 전기 기자재의 내구연한은 「물품관리법」제16조의2에 따라 조달청장이 고시하는 내용연수 기준을 참고하여 적용하여야 하며, 해당 기자재가 없을 경우 유사 기자재의 내용연수를 적용하여야 함(특허기자재는 기술제안사가 산정근거를 첨부하여 별도로 적용 가능)

2. 기계 및 전기 기자재의 목록(List)은 모두 기재되어야 하며, 내구연한 및 교체비용 기재

❍ 유지관리비 집계

(단위 : 백만원)

구 분		운영비				대수선비			계
		인건비	전력비	경상 수선비	약품비 등	기계	전기/ 계장	소모품
유지 관리비	연간
	20년간

유지관리비 보증

❍ 유지관리비 보증서에 보증기간, 차액에 대한 평가방법 등을 제시	하고 차액이 발생할 경우 부담한다는 확약서를 제시한다.

7		시공실적

작성유의사항

❍ 발주부서에서 검토 및 평가할 자료이며, 아래 작성양식을 참고하여 작성 및 제출합니다.

❍ (시공실적) 공고일 기준 최근 5년간 (2016.09.17.~2021.11. 4.) 발주처(국가 또는 지방자치단체, 공공기관) 확인을 득한 준공실적만 인정

- 최근 시공 완료된 5년 이내정상가동 실적 270㎥/hr이상 실적만 인정

- 국가 또는 지방자치단체, 공공기관에서 설치한 시설로 발주처에서 확인한 실적증명서를 제출하여야 함

※ 정상가동실적 증명서 양식(예시)

정상가동실적 증명서

1. 시 설 명		00 비점오염저감시설		2. 구 분
3. 위 치
확 인 내 용
4. 용량(㎥/hr)				5. 준공일자
6. 연속정상운전기간		년 월 ~ 현재 (만 개월)
7. 적용공법				8. 기술보유사
9. 시 공 사				10. 공사기간	년 월 일 ~ 년 월 일
11. 연간유지관리비		총 (항목별)
12. 연속정상 운전기간 중 월별 처리현황
기간	처리량 (㎥/hr)	구분	유입수질		방류수질
			BOD (㎎/L)	SS (㎎/L)	BOD (㎎/L)	SS (㎎/L)
12. 신 청 인		회사명 :
상기 내용으로 준공, 신고를 완료하여 정상가등 중에 있음을 확인하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 신청인 (인)
13. 발 주 처		기관명 :
상기 내용으로 준공하여 정상가동하고 있음을 확인합니다. 년 월 일 ○○사업소장 등 (인)

- 공사명, 발주처, 공법(형식), 용량, 공사기간은 필히 기재

- 최근 5년간 실적만 작성(대한전문건설협회 실적 또는 발주처 직인확인 등)

- 위 양식 외에도 시설용량과 공사 준공일이나 납품 완료일을 확인할 수 있는 공식적인 확인서류로 제출 가능

※ 실적자료는 발주청 또는 원도급사의 확인(직인 또는 인감)을 받아야 유효합니다.

8		평가기준

공법선정 평가방법

❍ 공법 발표 순서는 제안서 접수 역순으로 진행합니다.

❍ 공법제안서 및 발표내용을 평가하여 최상위 득점(감점포함)한 공법을 서초 성뒤마을 공공주택지구 비점오염저감시설 설치 공법으로 선정합니다.

❍ 심도 있는 심사를 위해 제안서 접수 시 5개 업체가 초과될 경우 정량평가 결과 상위 5개 공법까지만 공법선정위원회에서 평가합니다.

❍ 정량평가와 정성평가분야의 평가점수를 합산하여 최고점수를 받은 특정기술을 1순위로 선정합니다.

❍ 최고점수가 동일한 특정기술이 2건 이상을 경우 정성평가 점수가 높은 특정기술을 1순위로 하고 정성평가 점수도 동일한 경우에는 추첨을 통해 결정합니다.

❍ 추첨을 통해 결정할 때에는 추첨 대상이 되는 기술제안자가 입회하여야 합니다.

❍ 최초 공법선정 공고에 따른 제안 참여자가 없거나 1인일 경우에는 재공고를 합니다.

❍ 기술제안자가 제안한 특정기술이 상기 공사에 적합하지 않다고 위원회에서 판단한 경우 특정기술을 선정하지 않을 수 있습니다.

❍ 공법선정 평가점수에서 소수점이 발생한 경우에는 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제2장 시설공사 적격심사 세부기준 제10절 “2.소수점 처리방법”을 준용합니다.

공법선정 평가기준

❍ 공법선정 평가표

분야

항목설명

평가방법

배점

정량

평가

경제성

평가

- 평균공사비 대비 해당 제안공사비

비율	90% 미만	95% 미만	100% 미만	105% 미만	105% 이상
점수	15	13.5	12	10.5	9

사업

부서

평가

15

실적평가

- 특정기술 적용실적 평가

실적	5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
점수	10	9.5	9	8.5	8	7

10

경영평가

- 경영상태 평가

상태	B+이상	B0이상	B-이상	B-이하
점수	5	4.8	4.6	3

5

정성

평가

공법의

안정성

- 구조의 안정성

·지하매설 구조물임을 감안하여 작업자의 시설 진출입시

안전성 및 용이성

- 비점오염물질 처리 효율성

위원회

평가

30

시공성

및 현장적용성

- 공정계획의 적정성

- 시공계획의 적정성

- 인력·장비투입 및 배치계획의 적정성

- 비점오염저감시설 설치 공사 소요기간

- 현장변화의 대응성

20

유지관리성

- 비점오염저감시설 운영의 효율성, 용이성

- 유지관리 비용의 경제성

- 슬러지 및 협잡물제거 용이성

20

가점

신기술

- 관련정부기관이 인정한 신기술 : 1점

1

1

감점

사후평가

(해당 사항 없음)

합  계

100

100

❍ 세부 평가기준

- 정량평가

·경제성 평가

1) 평가비율 = 제안공사비/평균공사비

2) 제안공사비 : 기술제안자가 제안한 공사비

3) 평균공사비 : 평가에 참가한 기술제안자의 제안공사비 평균금액

① 제안업체가 5개 이상인 경우

- 최고, 최저 가격 배제 후 업체 평균가 적용

단, 최고, 최저가격이 2개 이상인 경우 1개만 제외

② 제안업체가 5개 미만인 경우

- 업체 전체 평균가 적용

·실적 평가 : 최근 시공 완료된 5년 이내정상가동 실적 270㎥/hr이상 실적만	인정되며 배점기준에 따른 점수화하여 차등배점

▪ 배점기준

구분	5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
점수	10	9.5	9	8.5	8	7

·경영 평가 : 첨부2 참고

- 정성평가 : 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 단, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다.

- 가점

① 신기술 지정 당시 공법의 규격, 성능, 재료 등이 기술제안자가     제 안한 기술과 동일한 경우에 한해 가점 적용함.

② 신기술 가점은 공고일 기준 인증기간이 1년이상 남은 신기술에 적용함

- 감점

· 발표자료 작성지침 위반 : 0.2점/쪽

· 발표시간 초과: 0.1점/분

· 타공법에 대한 비방: 0.2점/회

· 자료 허위 기재: 1점/회

· 내역서 허위 작성: 1점/항목당

· 평가위원 및 주관부서에 사전설명: 1점/회

· 평가위원 및 주관부서에 사전설명: 1점/회

9		향후일정

서울주택도시공사 홈페이지 공고			11. 4.(목) ~ 11.12.(금)		기술제안서 및 관련서류
서면질의 기간			11.11.(목) 9:00 ~ 11.12.(금) 18:00		첨부 양식에 작성하여 메일접수
서면질의답변 게시			11.17.(수) 16:00 이후		홈페이지 일괄게시
제출서류접수/ 심사위원 추첨			11.19.(금) 10:00~ 15:00(접수)/ 15:30(추첨) 서울주택도시공사 2층		기술제안서 및 관련서류 접수/ 업체별 위원 번호 추첨
위원회 개최 통보			11.22.(월)		위원별 공문 송부
특정공법 선정 심사위원회 개최			11.30.(화) 개최시간‧장소 추후 결정		심의위원 : 기술제안서 심의

※ 향후일정은 변경될 수 있으며, 변경 시 개별연락 예정

첨부1		상대평가시 등급별 배점기준 및 업체수 배분표

등급별 배점기준

등급	수	우	미	양	가
점수(%)	100	90	80	70	60

업체수	등 급					업체수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1	1	(1)			17	2	3	7	3	2
4	1	1	1	1		18	2	4	7	3	2
5	1	1	2	1		19	2	4	7	4	2
6	1	1	2	1	1	20	2	4	8	4	2
7	1	1	3	1	1	21	2	4	9	4	2
8	1	2	3	1	1	22	2	5	9	4	2
9	1	2	3	2	1	23	2	5	9	5	2
10	1	2	4	2	1	24	2	5	10	5	2
11	1	2	5	2	1	25	3	5	10	5	2
12	1	3	5	2	1	26	3	5	10	5	3
13	1	3	5	3	1	27	3	5	11	5	3
14	1	3	6	3	1	28	3	6	11	5	3
15	2	3	6	3	1	29	3	6	11	6	3
16	2	3	6	3	2	30	3	6	12	6	3

업체수 등급 배분표

첨부2		신용평가 등급 기준

①회사채에 대한 신용평가등급	②기업어음에 대한 신용평가등급	③기업신용평가 등급	배점
AAA	-	①의 AAA에 준하는 등급	5
AA+, AA0, AA-	A1	①의 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급
A+,A0,A-	A2+,A20,A2-	①의 A+,A0,A-에 준하는 등급
BBB+,BBB+,BBB-	A3+,A30,A3-	①의 BBB+,BBB+,BBB-에 준하는 등급
BB+, BB0	B+	①의 BB+, BB0에 준하는 등급
BB-	B0	①의 BB-에 준하는 등급	4.8
B+, B0, B-	B-	①의 B+, B0, B-에 준하는 등급	4.6
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급	3

첨부3		표지 및 내역서 양식

기술제안서 표지(공법명 및 회사명 표기, 상편철 링제본)

서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업 관련 (신명조 20, 보통)

비점오염저감시설 설치공법

기술제안서(신명조 32, 보통)

공법명 : O O O (신명조 32, 보통)

회사명 : (주) O O O (신명조 24, 보통)

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

기술제안서 표지(공법명 및 회사명 삭제, 상편철 링제본)

서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업 관련 (신명조 20, 보통)

비점오염저감시설 설치공법

기술 제안서(신명조 32, 보통)

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

기술제안서 원본 표지(공법명 및 회사명 표기)

					3cm
3cm	3cm

기 술 제 안 서

(38Point)

[서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업

비점오염저감시설 설치공법]

(18Point)

2021.  .   .

업  체  명

기술제안서 원본 표지(공법명 및 회사명 삭제)

					3cm
3cm	3cm

기 술 제 안 서

(38Point)

[서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업

비점오염저감시설 설치공법]

(18Point)

2021.  .   .

설계내역서 표지

공  사  명 : 서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업

비점오염저감시설 설치 공사 (휴먼명조20,보통)

공  법   명 : 비점오염저감시설 설치 공법 (휴먼명조20,보통)

견적가격 : 일금 OOOOOOOOOO원(\00,000,000,000)(휴먼명조20,보통)

※세부내역서 필히 첨부할것

2021년 00월 00일(휴먼명조20,보통)

회사명 : (주) O O O 대표이사 O O O(인)(휴먼명조20,보통)

※사용인감 직인요

- 규격 : A4 (표지:백상지)

- 제본 : 단면 인쇄

설계내역서 양식

공사비 내역서(휴먼명조20,보통)

공사명 : 서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업 비점오염저감시설 설치공사 (휴먼명조12,보통)

공 종 명	규 격	수량	단위	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비 고
				단 가	금액	단 가	금액	단 가	금액	단 가	금액

※ 1. 각공종의 세부내역 필히작성, 1식단가를 풀어서 작성

2. 공종명은 공법특성 및 현장여건에 따라 조정 가능.

3. 일위대가는 업체 현황에 맞추어 작성

첨부4		서면질의서 양식

특정공법 선정 심의 서면질의서

질의 접수번호

(SH담당자용)

(서울주택도시공사 보관용)

참여 공법명
업체명		전 화
		E-Mail주소
질의사항 : 2021. . . 질의자 : (인) 대리인 : (인) 서울주택도시공사 사장 귀하

첨부5		청렴 서약서 양식

청 렴 서 약 서

ㅇ 공사명 : 서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업

비점오염저감시설 설치 공사

본인은 위 공사의 특정기술(공법) 선정위원회 평가와 관련하여 평가위원 및 이해관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품ㆍ향응 등을 제공하지 않고 공정하게 평가 및 입찰에 참여할 것을 서약합니다.

2021.   .   .

서약자 : ㈜

서울주택도시공사 사장  귀 하

첨부6		확약서 양식

확 약 서

ㅇ 사업명 : 서초 성뒤마을 공공주택지구 조성사업 비점오염저감시설 설치 공법

※ 2인 이상의 실질 권리자가 존재하는 경우 ① 각 권리자의 동의서를 첨부하여 대표권리자가 서명하거나, ② 모든 권리자가 협약서에 서명하여야 합니다. 협약 이후 2인 이상의 실질 권리자 상호간에 권리 관련된 분쟁이 발생할 경우 실질 권리자들은 “서울주택도시공사”에게 어떠한 책임과 이의를 제기할 수 없으며 권리자 명단 누락으로 발생되는 모든 책임은 전적으로 “대표권리자”에게 있습니다.

1. 위 사업의 제안요청서에서 정한 내용과 기준을 조건 없이 따를 것을 인정한 상태에서 서울주택도시공사 특정기술 선정위원회에 신청하였고, 귀 사에 제출한 각종 자료가 사실과 다름이 없음을 확인합니다.

2. 위 사업의 특정기술 선정위원회의 평가와 관련하여 평가위원 및 이해 관계자에게 어떤 부당한 요구를 하거나 금품·향응 등을 제공하지 않고 공정하게 평가에 참여할 것을 확인합니다.

3. 제안한 특정기술이 해당 사업에 적합하지 않다고 위원회에서 판단하는 경우 특정기술이 선정되지 않을 수 있음을 확인합니다.

4. 선정 공고시 추정금액을 초과하여 제안한 특정기술은 평가에 제외될 수 있음을 확인합니다.

5. 특정기술의 선정 이후 아래와 같은 사항발생 시 서울주택도시공사 관련기준에 의거 인증에 대한 적용이 취소되어도 이의를 제기하지 않을 것을 확인합니다.

- 아       래 -

가. 신청 서류의 위조,변조 등 불법적인 행위가 발견된 경우 또는 평가위원과 사전접촉이 확인된 경우

나. 현장에 적용된 특정기술의 규격, 성능, 단가 등이 선정 당시 제안한 규격, 성능, 단가와 다른 경우 (단, 서울주택도시공사에 적용변경을 신청하여 승인을 받은 경우는 제외함)

다. 기술제안자의 귀책으로 다음 각 목의 사유가 발생하여 건설공사의 안전,품질,공정관리에 심각한 지장을 초래한 경우

가. 특정기술과 관련한 안전사고 발생으로 인명피해가 발생된 경우

나. 현장시공 결과 시방서, KS 등 관련 기준에 미달하여 품질저하가 발생된 경우

다. 납품지연, 공사지연 등으로 인하여 공사기간이 지연된 경우

년     월    일

기술제안자(권리권자) :

첨부7		정량평가 자기평가표

평가항목

평가내용

배점

자기평가 점수

비고

실적평가

- 특정기술 적용실적 평가

실적	5건 이상	4건	3건	2건	1건	0건
점수	10	9.5	9	8.5	8	7

10

경영평가

- 경영상태 평가

상태	B+이상	B0이상	B-이상	B-이하
점수	5	4.8	4.6	3

5

※ 허위 기재 시 감점 등의 불이익이 발생 할 수 있습니다.

※ 비고란에 점수 산출 근거 페이지 필히 기재바랍니다.