제 안 요 청 서

사 업 명	이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치
주관기관	서울특별시 남부도로사업소 기전과

2021. 4.

담 당	성 명	소 속	전화번호	전자우편
	박상갑	기전과	02-3284-5495	psg1106@seoul.go.kr

목   차

Ⅰ. 과업개요	1

1. 과업의 개요	1

2. 과업의 배경	1

3. 과업의 목표	1

4. 과업의 범위	1

Ⅱ. 과업의 내용	3

1. 이수역 쿨링로드 세부 실시설계	3

2. 쿨링로드 제품 관련 사항	11

3. 쿨링로드 설치 관련 사항	12

Ⅲ. 제안 요구 사항	13

1. 제안 안내	13

2. 일반사항	14

3. 제조사항	15

4. 검사 및 교육·훈련	15

5. 관련 서류 및 매뉴얼 제출	16

6. 유지보수	16

7. 하자담보기간 및 보증	17

8. 과업수행사항	17

9. 보안대책	19

10. 과업 진행중지 및 부분준공	19

11. 설계변경	19

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품	21

1. 일반사항	21

2. 성과품 작성지침	21

3. 성과품 목록	22

4. 저작권	22

Ⅴ. 제안서 작성 기준	23

1. 제안서 목차	23

2. 일반사항	23

3. 제안서 세부 작성지침	24

4. 제안서 작성 시 유의사항	25

5. 기타사항	27

6. 제안서 평가항목 및 배점	29

7. 제안서 배점 세부사항	30

8. 제안서 평가 및 협상	33

9. 제안서의 효력	36

[평가기준]

【별 표】

1. 기술인력 보유상태	38

2. 납품실적	39

3. 경영상태	40

4. 신인도	41

5. 중소기업 및 우수기업, 일자리 창출, 고용안정	42

6. 협상에 의한 계약체결 기준	45

7. 서울시 프로젝트관리방법론 프레임워크	49

[제출서식]

【별지서식】

1. 연혁 및 일반현황	51

2. 조직 및 인원현황	51

3. 자본금 및 매출액(최근 3년)	52

4. 참여기술자 현황 및 자격사항(총괄)	53

5. 사업책임기술자 사업수행 실적	54

6. 참여인력 이력사항(개인별)	55

7. 사업수행 조직도	56

8. (장애인 신규직원/신규직원/비정규직 정규직화) 채용 확약서	57

9. 가격입찰서	58

10. 가격제안서	59

11. 정량적 지표 내용	60

12. 정량적 자체 평가표	61

13. 추가 제안 사항	62

14. 유사 사업실적(최근 3년)	63

15. 실적증명서	64

16. 입찰참가신청서	65

17. 입찰참가신청서	66

18. 공동수급표준협정서(분담이행방식)	67

19. 합의각서	71

20. 청렴계약이행서약서	72

21. 서약서	75

22. 근로자 권리보호 이행 서약서	76

23. 확약서	77

24. 제안서 표지 제작 기준	78

25. 제안요약서 표지 제작 기준	79

26. 평가위원별 평가점수 결과공개	80

Ⅰ. 과업개요

1. 과업의 개요

1) 과 업 명: 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

사업명	위 치	설치구간 (사용횟수/일)	비 고
이수역 쿨링로드	서울시 동작구 이수역 일원	300m (5분⋅3회/일)	• 쿨링로드 설치 제안

2) 사업기간: 착수일로부터 90일

3) 예 산 액: 금430,000,000원(금사억삼천만원)

4) 입찰방식: 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

※「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조

「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」(행정자치부 예규 제17호, ‘15.03.17)

5) 공동수급여부 : 가능 (분담이행방식)

2. 과업의 배경

1) 폭염의 강도와 빈도가 갈수록 높아지면서 도심지 폭염 피해 증가

2) 도로상 먼지 제거 등 물청소를 통한 쾌적한 도로환경 조성

3. 과업의 목표

도로상 물 분사 시스템(이하 ‘쿨링로드’라 한다.) 물품 제조 및 설치를 위해 필요한 사항들을 검토 및 협의하여 이수역 유출 지하수를 활용하여 도로상 물분사를 통해 시민들에게 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

4. 과업의 범위

1) 이수역 쿨링로드 세부 설계

○ 이수역 쿨링로드 환경분석, 인근 도로환경 분석, 원격제어 및 모니터링 시스템 등

2) 쿨링로드 시스템 물품 제조 및 설치

3) 기타 쿨링로드 설치 및 운영에 필요한 사항 등

5. 과업 계획 위치

- 서울시 동작구 이수역 일원

Ⅱ. 과업의 내용

1. 이수역 쿨링로드 세부 설계

1) 이수역 쿨링로드 설치환경 분석 관련

○ 지하철역 및 재이용수 유출 지하수량 및 수질정보 검토

○ 지하철역 및 재이용수 내부 집수정 활용 관련 펌프 및 배관 설치 등          공간 검토

○ 수질검사 분석을 통해 운영 시 환경적 영향 또는 문제점 분석 등

2) 이수역 쿨링로드 인근 도로환경 분석 관련

○ 쿨링로드의 최적의 설치위치 제안

- 도로폭, 도로포장, 도로경사 등 종합적인 도로환경 분석

- 통행량, 정체정도 등 교통환경 분석

- 중앙분리대, 중앙화단(식재) 등 도로시설물 환경 분석

- 버스정류장 등 공공시설물 환경 분석

- 관련 법규 저촉 또는 준수사항 등

○ 도로환경에 맞는 배관망 구성 실시설계

- 도로환경 검토를 통해 최적의 배관망 구성

- 쿨링로드의 최적의 효과를 발휘하기 위한 노즐 설계

- 차량하중, 기온변화 등 외부 하중으로 인한 배관 파손방지

- 인버터 등의 설치를 통해 점진적인 물 분사 설계

- 도로환경을 고려한 노출형 또는 매립식 등 시공 방법 선정 등

○ 도로환경을 고려한 물분사 방식 제안 및 설계 등

- 도로표지병, 시선유도봉, 경계석 등 다양한 형식 중 도로환경을 고려하여 최적의 물 분사 방식 제안 및 설계

3) 쿨링로드 설치 및 운영 관련

○ 쿨링로드의 최적 효과 발휘를 위한 노즐형태 및 살수방식 등

○ 물 사용량, 펌프용량·분사압, 노즐설치 간격, 차로 도포시간, 분사 빈도, 가동기준 및 운영방안(제어요소) 등

○ 대상지 현황·조건에 따른 사업효과 추정 또는 검토

○ 겨울철 염수살포장치 병용 설치 검토 및 설계

- 염수보관탱크 등 관련 설비 설치공간 조사 및 설치방안 검토

○ 물 튀김 등 민원발생에 대한 대책방안

○ 용수활용계획 및 향후 용수부족 대책

○ 용수원 수질 안정성 확보대책

○ 배관·노즐 설치 시 포장공사 효율화 방식 및 교통처리계획

○ 관련 자재·제품에 대한 신뢰성 확보 방안

○ 원격제어 및 모니터링 시스템 설치 및 운영 방안

○ 관할 자치구 또는 공공기관 도로굴착허가 등 행정업무 협의

○ 유출지하수 및 재이용수 관리기관 협의

○ 철도보호지구내의 행위신고 협의

○ 공사현장 인근 지하매설물 관리기관 협의

○ 한전 등 전력기관 쿨링로드 설치관련 협의 등

4) 쿨링로드 원격제어 및 모니터링 시스템 관련

○ 노면온도, 기온, 습도, 미세먼지(PM10, PM2.5)  탁도 등 측정을 통한 원격제어 방안

○ 설치 전·후 효과 측정을 위한 모니터링(정량/정성) 방안

○ 우천 시 쿨링&클린로드 자동 운영 중지 방안 등

5) 주요 설계범위

○ 현황조사 및 분석(용수원, 도로조건 등)

○ 최적안 검토 및 선정(설치방안 및 성능조건 등)

○ 관련자재·기술 등 검토

○ 세부 실시설계(기계, 토목, 전기, 통신 등)

- 급수원 및 급수설비 설계, 살수설비 설계, 용수수량 계산 및 펌프용량 설계, 지장물 이설설계, 구조물 및 포장설계 등

- 전기 및 통신설계(제어시설)

- 원격제어 및 모니터링 시스템·플랫폼 설계(데이터 측정·취합·변환·전송·저장·가시화 등)

○ 시스템 계통 및 운영계획

○ 공사 중 교통처리계획

○ 시스템 운영 및 유지관리 계획

○ 분야별 시방서·설계예산서 작성, 실시설계도서 작성

○ 시설물 현황

- 살수배관(주배관, 기계배관 등), 드레인배관, 펌프스테이션, 살수노즐, 전동밸브, 원격제어 및 모니터링 측정장비, 안내전광판, 전기 및 제어시설, 토목 등 관련 시설물 (철거 및 복구, 폐기물 처리 등)

○ 공사 시 발생하는 폐기물(폐아스콘, 폐콘크리트 등) 처리에 관한 사항

○ 기타 그 밖에 물품 제조 및 설치에 필요한 사항 등

6) 관련 규정

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

○ 건설기술관리법, 건설산업기본법

○ 엔지니어링기술진흥법

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법

○ 도로와 다른 도로 등과의 연결에 관한 규칙

○ 도로의 유지·보수 등에 관한 규칙

○ 도로의 구조·시설기준에 관한 규칙

○ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

○ 도로법, 하수도법, 도로교통법

○ 전기통신분야 관계법 등

- 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기용품안전 관리법, 전기통신기본법, 정보통신공사업법, 소방법 등

7) 기타 관계법규

○ 도로 안전시설 설치 및 관리지침

○ 도로표지제작․설치 및 관리지침

○ 한국산업규격(K․S)

○ 교통안전시설실무편람

○ 도로설계요령, 도로교통 표준시방서 및 설계기준

○ 콘크리트 표준시방서 및 콘크리트 구조 설계기준

○ 도로포장 설계, 시공지침

○ 도로조명기준

○ 지하매설물 안전관리 요령

○ 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙

○ 한국전력규정 및 공급약관 등

○ 기타 표준시방서, 지침서, 기준 등을 적용하되 최신내용을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의 필요

8) 세부 설계 시 참고사항

(급수설계)

○ 취수원의 수질 적합성을 검토한다.

○ 기존 배관의 매설위치, 관경, 관종 및 수압을 고려하여야 하며 하절기 수압저하가 일어나지 않는지 유의한다.

○ 취수 가능한 수량 및 관경을 검토한다.

○ 관 재질은 부식이 되지 않고 내구성이 뛰어난 재료를 사용하여야 하며 노선이 변경되는 곳에는 연결재를 계획하여 관이 꺾이지 않도록 계획하여야 한다.

○ 시간경과에 따른 배관 내 부식 및 스케일 제거방안을 명기하여야 한다.

○ 바이패스. 워터디렉터 등 자동급수시스템을 갖추어야 한다.

○ 도로의 살수노즐은 공사 후 도로포장 덧씌우기 등으로 노면 상승에 대비하여 높이 조절 여부를 검토하여야 한다.

○ 시설물을 통해 물이 분사될 때 소요 압력을 가질 수 있도록 하여 설치지역의 아스팔트 전체가 최단시간 내 도포되도록 검토되어야 한다.

○ 물 분사의 시간적 간격, 외기환경 요인 등은 원격제어 및 모니터링 시스템과 연동되어 자동화 될 수 있도록 검토되어야 하며, 전광판과의 연결도 검토해야 한다.

○ 용수의 탁도를 측정 할 수 있어야 하며, 이 측정값에 따른 용수의 분사(또는 인입) 방지 방안, 원격제어 및 모니터링 시스템과 연동한 자동화 방안을 검토하여야 한다.

○ 이를 위해 측정되는 기온, 미세먼지 값, 탁도 수치 등에서 작동 기준을 제시해야 한다.

○ 급수설비의 동파 및 유실수 방지 등 계절별 대응관리방안이 제시되어야 한다.

○ 배관, 살수노즐 등은 자동염수살포장치로 병행 사용이 가능하도록 설계하여야 하며 겨울철 자동염수살포장치 활용 방안에 대해 충분히 검토되어야 한다.

- 염수보관탱크 및 자동염수살포장치 등 관련 내용에 대한 내역서, 도면, 시방서 등 설계

(구조물설계)

○ 구조물의 설계는 관련규정에 의거 필요 시 신축이음부를 두고 부등침하 방지를 위한 대책을 반영하여야 한다.

○ 구조물 설계시 JOINT FILLER 설치재료, 규격 등의 상세도와 부등침하에 대한 상세도를 작성한다.

○ 실외 측정시스템의 거치 구조물에 대한 설치재료, 규격 등의 상세도와 부등침하에 대한 상세도를 작성한다.

(포장설계)

○ 포장구조는 포장 소재별, 포장공법별 각각 선정사유 및 계산근거를 제시하고 특히 바닥포장의 포장재료 및 색깔선정 등은 발주기관과 협의 후 선정하여야 한다.

○ 포장의 설계는 토질, 기후, 교통량 등에 관한 조사자료를 기초하여 유지관리, 시공성 등을 고려하여 계획하며 특히 두께는 도로포장 설계․시공지침에 따라 동결깊이를 검토하여 설계한다.

○ 차도포장 재료

- 온도에 따라 수축·팽창할 수 있으며 균열 또는 이탈되지 않도록 충분한 연성을 갖고 소성변형에 저항이 큰 재료를 선정하여야 한다.

- 표층재료의 입도는 내마모성, 내구성, 내유동성, 미끄럼저항성 등과 가열 아스팔트 혼합물의 골재 표준입도 범주별로 안정도, 흐름치, 공극율, 포화도의 기준치를 제시하고, 결정된 재료의 동 시험치가 이에 적합하도록 설계하여야 한다.

○ 차도포장은 구조물과 접속부 및 신구포장 경계면에서 발생하는 차이가 포장파손의 원인이 되므로 이에 대한 대책을 수립 설계에 반영 하여야 한다.

(전기설계)

○ 전원설비

- 한전 전기인입 등은 안정 및 경제성에 중점을 두고 규모를 검토한다. (지구 변전실의 결선도, 모선구성방안 등)

- 배전 설비의 용량 계산 (뱅크수 및 신뢰성 확보방안 등)

- 보호계전기 계통 및 보호협조 관계검토 등

- 비상전원의 필요성을 검토하여 비상시 예비전원의 공급이 가능토록 한다.

○ 전력간선설비

- 포설방법 및 간선종류 검토

- 전압강하 및 허용전류 등 검토

○ 동력인입 및 부하설비

- 자동 및 수동조작가능, 기계설비 자동제어시스템과 상호연동가능

- 동력제어반형태 및 구성, 기동전류 및 기동방식, 역률보상방법 및 계통검토와 급배수 등의 계통공급 검토

○ 기  타

- 기존 배수설비와 호환될 수 있도록 자동제어를 구성하고 통합운영이 가능하도록 검토하여야 한다.

(통신설계)

○ CCTV설비

- 감시카메라의 설치장소 감시 범위를 고려하며, 설치위치는 발주기관과 협의하여 설계에 반영한다.

- 감시반 및 모니터는 인원이 상시 근무하는 장소에 설치를 검토한다.

- 감시카메라는 시설의 가동상황 및 주변여건을 감안하여 사각지대가 발생하지 않도록 설치위치를 검토한다.

○ 전광판 설비

- 살수 구간중 적정한 장소를 선정하여 도로 살수에 따른 민원발생을 대비한 안내 전광판 등 홍보판 설치를 설계한다.

- 전광판의 대기 및 기후정보 실시간 표시기능을 검토한다.

(지장물 이설설계)

○ 사업에 저촉되거나, 시공장비, 작업공간 및 시설물 유지관리 등에 지장을 주는 지장물을 포함하여 이설이 필요한 시설(가로등, 맨홀, 상․하수도관, 가스관, 통신케이블, 고압케이블, 송유관, 측량 기준점 등)은 해당기관과 협의 및 이설하여야 한다.

○ 이설계획은 지하매설 부서의 확인을 거쳐 이설 가능여부 및 공사 착공 후 이설 시기 등을 협의하여 그 결과를 설계도서에 반영하여야 하고, 지장물 이설공사 순서를 설계에 반영하여야 하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 삽입하여야 한다.

○ 공사 시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설 등에 대하여는 해당기관(관리자)과 협의하여 적절한 보호방안을 수립 공사 중에 손상이 없도록 설계에 반영하여야 한다.

(원격제어 및 모니터링 시스템 설계)

○ 데이터 측정을 위한 설계

- 도로의 아스팔트 노면온도(열화상측정기 등)를 측정해야 한다.

- 도로 주변 기온, 습도, 미세먼지(PM10, PM2.5)를 높이를 고려하여 측정해야한다.

- 용수의 탁도를 측정해야 한다.

- 상기(탁도 제외)의 측정을 위한 장비 설치는 도로 구간의 진입부, 중간부, 최종부 중 1개 지점으로 하여야 한다.

○ 데이터 수집을 위한 설계

- 각각의 측정 요소에 대해 데이터를 수집할 수 있는 방안을 설계해야 한다.

- 실외에서의 데이터 수집에 필요한 유선·무선방식의 네트워크 시스템을 고려하고 설계에 반영하여야 한다.

○ 데이터 변환을 위한 설계

- 측정된 데이터를 활용 가능하도록 변환 등의 후처리 알고리즘을 설계해야한다.

○ 데이터 축적(저장)을 위한 설계

- 데이터를 지속적으로 저장할 수 있는 자동화 방안 등이 설계되어야 한다.

- 이는 유저의 검색, 활용 등의 시스템 활용성을 향상하기 위해 접근성과 편의성을 고려해야 한다.

○ 데이터 플로팅 방안

- 저장된 데이터를 목적에 맞도록 플로팅 할 수 있는 방안을 설계해야한다.

- 이는 유저의 활용성 향상을 위해 접근성과 편의성을 고려해야 한다.

○ 원격제어 및 모니터링 제어시스템 유지관리

- 측정기기의 불량률, 오류 등을 신속히 대응할 수 있도록 설계해야한다.

- 이는 관리자의 활용성 향상을 위해 접근성과 편의성을 고려해야 한다.

○ 쿨링로드 제어시스템 원격제어 관리 방안

- 쿨링로드 제어시스템을 원활하게 원격으로 관리할 수 있도록 설계해야한다.

- 관리자의 활용성 향상을 위해 접근성과 편의성을 고려해야 한다.

(폐기물 처리·운반)

○ 폐콘크리트, 폐아스팔트 등 폐기물 처리·운반에 대한 사항

(공사부문 의무가입 계상)

○ 공사부분에 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료 및 환경보전비, 폐기물처리비, 안전관리비 등을 ｢건설산업기본법｣ 제22조제7항 등 관련법령에서 정한 바에 따라 계상하여 산출내역서를 작성

2. 쿨링로드 제품 관련 사항

1) 쿨링로드 시스템에 사용되는 건설재료·제품 등은 한국산업규격(KS), 표준시방규정에 적합한 것으로 경제성(LCC 고려), 사용성, 내구성 및 유지보수의 용이성 등을 고려하여 적정재료를 선정하여 설계하여야 하며, 이를 적용할 수 없는 신기술, 자재·제품 등에 대하여는 발주기관의 승인을 받되, 설계서에 KS 규정, 표준시방 규정과 동등 이상의 규격의 제품을 사용하도록 시방서 및 도면에 명시되어야 함

2) 쿨링로드 성능을 평가하는 원격제어 및 모니터링 시스템 구축은 데이터 측정시스템, 전송시스템, 변환시스템, 저장시스템, 가시화시스템 등 데이터 측정에서부터 활용까지의 전반을 시스템화하여 설치될 수 있도록 명시되어야 함

○ 모니터링 시스템은 기존에 활용되고 있는 모델을 활용해도 무방하며, 여건이 허락지 않아 목적달성에 어려움이 있는 경우 별도의 개발행위도 가능함

○ 다만, 측정시스템은 최신사양의 장비·기기(센서, 컴퓨터, 통신제어장치, 원격장치, 영상관제장치, S/W 등)가 설치될 수 있도록 하고 각 장비·기기의 시험성적서 및 성능서가 포함되어야 함. 관련 장비와 기기는 성능·안정성·내구성에 있어 공신력 있는 제품이 적용되어야 함

3. 쿨링로드 설치 관련 사항(예시)

1) 물품분야

○ 쿨링로드 물품 제조 및 납품 등

2) 기계(전기)분야

○ 쿨링로드 물품 설치

- 원격제어 및 모니터링 시스템 설치 등

○ 취수원에 쿨링로드 펌프 설치

○ 취수원에서 쿨링로드 시스템까지 배관 작업

○ 펌프 및 배관 설치를 위한 관련 기관 인·허가 업무

○ 안내전광판 설치 등

3) 토목분야

○ 쿨링로드 차도 및 보도 터파기 및 되메우기

○ 차도 및 보도 포장 업무

○ 도로굴착 및 포장공사를 위한 관련 기관 인·허가업무 등

4) 폐기물 처리·운반 분야

○ 폐콘크리트, 폐아스팔트 등 폐기물 처리·운반

Ⅲ. 제안 요구 사항

제안 안내

1) 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2) 제안(입찰) 자격 : 공고문 참조

2. 일반사항

1) 본 과업에서 편의상 발주자인 서울특별시를 “발주기관”이라 하고, 본 물품계약을 체결한 수급인을 “계약상대자”라 한다.

2) 본 과업은 제안요청서에 의하여 수행하고, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 각종 지침 및 규정 등에 의하여 “발주기관”과 협의하여 수행하여야 한다.

3) 제안요청서 상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 양질의 성과도출이 가능한 방향에서 “발주기관”과 “계약상대자” 간 상호 협의하여 결정하여야 한다.

4) 과업수행과 관련하여 자문회의, 토론회, 유관기관과의 회의, 보고회 등이 필요한 때에는 “발주기관”과 협의하여 시행하며, 필요한 보고자료 및 도면 등의 관련자료를 “발주기관”에게 사전 제출하여야 한다.

5) 참여기술자는 각 분야의 기술자가 함께 참여토록 하여야 한다. 각종 자료의 수집, 자료구축 및 도면작업 등에 대하여는 관련분야 전문가의 지원을 받아 과업을 수행할 수 있다.

6) “계약상대자”는 “발주기관”이 지정한 감독관의 지휘감독을 받아 과업을 수행하여야 한다.

7) 과업수행 시 관련 자료의 수집 및 행정적인 지원이 필요한 경우 “발주기관”은 관계부서와 협의하여 관련자료 등을 “계약상대자”에게 제공할 수 있으며, 제공된 자료에 대하여 “계약상대자”는 그 내용의 정확성 여부를 확인한 후 사용하여야 한다.

8) 과업에 인용된 통계자료는 국토교통부, 통계청, 서울특별시, 지방자치단체, 정부기관 및 한국은행 등 공공기관의 공식적인 자료를 활용하며, 인용한 통계자료는 반드시 출처를 명시하여야 한다.

9) 기타 필요한 경우에는 "발주기관"과 "계약상대자"가 상호 협의하여 수행방법 및 내용을 결정하고 수행한다.

10) 과업이 완료된 때에는 물품성과품을 준공예정일 15일전에 "발주기관"에게 제출하여 사전검토를 받아야 하며, 성과품 납품과 동시에 준공계를 제출하여야 한다.

3. 제조 책임

1) 계약상대자는 쿨링로드 제조에 필요한 설계, 제조 및 설치 수행을 위한 책임을 져야하고, 본 요청서에서 요구하는 사항에 부합하는 완벽한 쿨링&클린로드를 제조 및 설치하여야 한다.

2) 계약상대자는 본 쿨링로드의 제조가 완료되는 시기에 제조사와 협의하여 성능검사를 실시하고 성능검사가 완료된 후 규격 기준에 대한 성능검사자료를 납품서와 함께 발주기관에 제출하여야 하고, 제조사가 국외인 경우에는 성능검사가 완료된 후 납품하여야 한다.

4. 검사 및 교육·훈련

1) 쿨링로드 성능 검사는 모든 부품과 기능에 대하여 계약상대자와 발주기관과 협의하여 실시한다.

2) 계약상대자는 제조사를 통해 쿨링로드에 대한 운용과 이상여부를 진단하고 발주기관의 요구가 있을 시 운용 및 정비, 원격제어 및 모니터링 시스템 활용 등 모든 부분에 대하여 지속적인 교육을 실시하여야 하며, 운용자가 완전히 습득할 수 있도록 협조하여야 한다.

3) 쿨링로드 준공 검사는 납품과 동시 또는 납품 직전에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

5. 관련 서류 및 매뉴얼 제출

계약 상대자는 본 장비에 대한 사용설명서를 다음과 같은 사항을 포함하여 영문(국내 제조사일 경우 제외) 및 국문 번역판을 각 2부씩 및 파일을 제출하여야 한다.

1) 쿨링로드 운영 매뉴얼

2) 비정상 작동 시 문제해결 방법

3) 쿨링로드의 일상점검 및 정기점검 방법

4) 쿨링로드의 세부 부품 List

5) 쿨링로드의 정비 매뉴얼 및 부품 카다로그

6) 사업완료 성과품(※ 각종 도면, 시험성적서 포함)

7) 제조사의 공급확약서(Certification)

8) 각종 보고서 및 산출물 등

6. 유지보수

1) 무상 유지보수기간, 지원범위, 방법, 인원, 유상 유지보수 제안가격 등을 제시하여야 한다.

2) 향후 공급된 H/W 및 S/W의 업그레이드 및 배포에 대한 보증을 제시하여야 한다.

3) 유지보수 지체에 따른 불이익 조건을 제시하여야 한다.

4) 무상 유지보수기간 중에 H/W, S/W에 장애가 발생할 경우 7일 이내에 예비품 등을 투입하여 수리하여야 하며, 기간 내에 수리하지 못한 경우에는 서울시에서 인정할 수 있는 사유서를 제출하여야 한다.

5) 계약상대자는 쿨링&클린로드 결함 시 수리 할 수 있는 정비요원을 확보하여야 하고, 해당 쿨링로드의 정비사유가 발생되는 경우, 서울시 요구 시 계약상대자는 지체없이 방문하여 출장 정비하는 것을 원칙으로 한다.

7. 하자담보기간 및 보증

1) 천재지변을 제외한 제품의 불량 또는 설치의 부실로 인한 고장이 발생할 경우 즉시 무상으로 조치되어야 하며, 납품완료일로부터 3년간 품질을 보증하여야 한다.

2) 국내·외 품질인증서가 있을 경우 제안서에 첨부하여야 한다.

3) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

4) 구성원간(대표사 포함)에 하자책임 구분이 곤란한 경우에는 대표사가 하자책임 구분에 대한 조정을 할 수 있으며, 조정이 불가능한 경우에는 하자와 관련 있는 구성원이 공동으로 하자담보책임을 이행하여야 한다.

8. 과업수행사항

1) “계약상대자”는 계약과 동시에 현장 조사를 실시하여 제작․설치에 필요한        제반사항을 검토한 후 제작승인원에 반영하여야 하며, 계약문서에 정하는        바에 따라 물품 제조 및 설치에 착수하여야 하며, 착수 시(계약일로부터        7일 이내) 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신         고서를 “발주기관”에게 제출하여야 한다.

○ 착수신고서

○ 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부), 과업수행 조직표, 예정공정표

○ 분야별 참여기술자, 인력 투입계획 및 작업계획서

○ 보안대책 및 보안각서

2) “계약상대자”는 계약일로부터 7일 이내에 과업수행계획서를 작성하여 “발주기관”에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

○ 과업기간 내 행정절차 등이 완료될 수 있도록 최대한 빠른 시일 내 계획(안)이 수립될 수 있는 공정계획을 세워야한다

3) 업무보고

가) 착수보고 : 계약일로부터 7일 이내

○ 과업수행 방향 및 방법, 세부과업수행계획표(예정공정표)

○ 분야별 참여인력 및 조직 편성표

○ 보안각서, 착수계, 현장대리인계 등 기타 과업수행에 필요한 사항

○ “발주기관”의 요구가 있을 때에는 수시로 보고하여야 한다.

나) 중간보고 : 발주기관과 협의하여 시행

○ 설계 보고

- 착수일로부터 30일 이내 설계도서를 발주기관의 승인을 득하여 납품하        여야 하며, 최소 납품 5일전에  발주처의 최종 검토를 받아야 한다

- 공사분야별(물품,기계,토목,전기통신,폐기물운반·처리 등) 실시 설계        작성한다

- 전기통신 및 폐기물운반·처리분야는 분리작성

- 인·허가 도서작성 : 관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반        인․허가 요청용 도서를 작성한다.

- 실시설계서, 도면, 분야별 시방서 작성한다

○ 공정 보고

- 중요공정별로 수시로 보고하여야 한다

- “발주기관”의 요구가 있을 때에는 수시로 보고하여야 한다.

다) 최종보고 : 계약만료 최소 1개월 전(발주기관과 협의하여 시행)

4) 본 과업을 분담이행방식으로 수행할 때에는 계약상대자 상호간에 과업분할협의서를 작성하여 수행하고, 공동도급계약운용요령(회계예규)에서 정한 규정에 따라 필요한 조치를 하여야 한다.

9. 보안대책

1) “계약상대자”는 과업내용을 과업진행 이외의 다른 목적에 사용할 수 없으며, “발주기관”의 승인 없이 임의로 소유 또는 복사하여 외부에 유출하거나 반출하여 사용할 수 없다.

2) 책임기술자 및 참여기술자는 사업에 대한 보안책임이 있으며 과업수행 중 보안규정의 준수의무를 지고 “발주기관”에게 보안각서를 제출하여야 한다.

3) 대외비 이상의 자료는 반드시 업무와 직접 관계가 있는 자에 한하여 열람할 수 있도록 하여야 한다.

4) 과업의 내용상 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과 작성 시에는 참여인원은 최소화하고, 업무일지를 비치, 작업내용을 기록하여야 한다.

5) 과업수행 중 또는 수행 후 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 “계약상대자”가 진다.

10. 과업 진행중지 및 부분준공

1) “계약상대자”의 귀책사유가 아닌 인․허가 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 등으로 인하여 물품 제조 및 설치의 추진이 불가하다고 판단될 경우 “발주기관”은 과업 진행중지를 명할 수 있다.

2) 본 과업추진과 관련하여 관리방안 수립이 계속 수행 불가능하거나 불필요할 경우에는 “발주기관”은 부분 준공할 수 있다. 부분 준공시의 정산기준은 국가(지방자치단체)계약법에 따른다.

11. 설계변경

“발주기관”은 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며, “계약상대자”는 이에 따라야 한다.

1) 관련 법령, 규정, 상위계획 또는 “발주기관”의 계획변경 및 여건변화로 인하여 과업의 범위 및 기간의 변경이 필요하다고 인정될 때

2) 자치구 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

3) “계약상대자” 귀책사유가 아닌 사항 등에 따른 과업기간의 연장

4) 제반여건으로 인하여 과업의 계속적인 수행이 불가피한 경우

Ⅳ. 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

1) “계약상대자”는 성과품 작성시 “설계물품관리편람(서울특별시)”에 의하여 작성하고 각종 작성기준에 따라 작성하여 “발주기관”의 검토 후 제출하여야 한다.

2) 모든 성과품 인쇄는 “발주기관”과 사전협의 후 실시하여야 하며, “발주기관”의 요구에 따라 작성하여야 한다.

2. 성과품 작성지침

1) 모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 표기하는 것을 원칙으로 하며, 미터법을 사용하여야 한다.

2) 자료는 “발주기관”의 특별한 요구가 있는 경우를 제외하고는 A4 양식으로 작성하여야 하며, 도면은 A3 양식으로 작성을 원칙으로 한다.

3) 내용 및 편집의 구성은 개조식으로 작성하여 간결하고 명확하게 표현하여야 한다.

4) 기초조사, 분석, 정리내용, 기본방향, 계획 작성내용과 배경, 각 단계별 과정, 중간보고 및 내용, 건의 및 개선방안 등 모든 내용을 보고서에 포함한다.

5) 도면자료의 제출형식은 활용하는데 문제가 없도록, 과업착수 전 “발주기관”과 협의하여야 한다.

6) 성과품 및 검토보고서에는 사업책임기술자 또는 분야별 책임기술자가 서명, 날인하고 참여기술자 전원의 명단을 수록하여야 한다.

7) 모든 성과품 일체는 감독관의 검사를 받아 제출하여야 한다.

3. 성과품 목록

구 분	성과품 및 제출자료 종류	수 량	비 고
성 과 품 (최종)	종합 보고서	2부	A4, 칼라
	관련 도면	2부	A3
	내역서(산출기초조사서, 원가계산서 등)	2부	A4, 칼라
	사양서(시방서)	2부	A4, 칼라
	데이터 수록된 CD	2 SET	기초 조사 자료, 각종 보고자료 등
보고서및자료	과업수행계획서 및 착수신고서	2부	착수 전
	보안대책 관련 자료	2부	착수 전
	중간보고서	1식	중간보고 시
	최종보고서(안)	1식
	기타 자료	1식

※ 최종 성과품 수량은 변경될 수 있으며, 준공 시 정산 조치

4. 성과품의 저작권

본 사업의 성과품에 대한 저작권, 재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집 저작물의 작성권은 “발주기관”이 소유하며, “발주기관”은 필요 시 성과품의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

Ⅴ. 제안서 작성 기준

1. 제안서 목차

작성항목	작 성 목 차
Ⅰ. 제안개요	1. 제안배경 및 목표 2. 사업추진 전략 3. 제안의 범위, 특징 및 장점 4. 기대효과 등
Ⅱ. 제안업체 일반	1. 일반현황 2. 조직 및 인원체계 3. 경영상태 및 신인도 4. 납품실적 5. 관련분야 보유 기술 6. 일자리 창출 등
Ⅲ. 제품기술부문	1. 쿨링로드 제품 일반 1.1 제품 외형 1.2 제품 특장점 1.3 현장조사 결과 등 2. 쿨링로드 물품 제조 및 설치 계획 2.1 주요 부품 조달 계획 2.2 설치 계획(원격제어 및 모니터링 시스템 포함) 3. 세부공정계획 3.1 유관기관(자치구, 지하철 관리기관 등) 협의 계획 3.2 현황조사 및 실시설계 계획 3.3 기계 / 토목공사 계획 등 4. 쿨링로드 운영계획 4.1 운영계획 4.2 정비방안 등
Ⅳ. 사업관리부문	1. 품질보증, 공정관리 계획 2. 하자책임 및 유지보수 계획 등
Ⅴ. 추가 제안	제안사의 아이디어, 기술, 업무지원 등의 추가 제안사항 기술

2. 일반사항

가. 제출장소 : 남부도로사업소 기전과

나. 제안서 및 제안요약서 각 11부

- 보관용 원본 1부(칼라), 평가용 10부(흑백)

※ 전산자료 usb 1식( 발표용 PDF파일 포함) 별도제출

- 제안서 평가본은 표지 및 내용에 회사명, 회사로고 등 회사 식별 정보를            제외하고 작성

- 제안서 및 제안요약서 표지에는 원본과 사본을 표시하여야 하며, 원본과           사본이 상이할 경우 원본의 내용이 우선함.

다. 제안업체는 본 작성지침 및 목차에 따라 제안서를 작성하여야 한다.

라. 제안서는 제안서(Ⅰ-원본), 제안서(Ⅱ-평가용), 요약본 및 가격제안서로 구분하여 작성한다.

마. 제안서(Ⅱ-평가용)와 요약본에는 업체명, 참여기술자의 이름, 특정 도안이나 문구 등 제안업체를 알 수 있는 어떠한 표식도 삽입하여서는 아니 되며, 이를 위반할 경우에는 평가에서 제외한다.

3. 제안서 세부 작성지침

가. 보관용 제안서(Ⅰ) 작성 방법

1) 보관용 기술제안서

○ 부수 : 보관용 원본 1부(칼라)

○ 규격 및 매수 : A4 단면 기준 200쪽(별지 미포함) 이내

○ 표지 : 디자인 등에 대한 제한사항 없음

○ 쪽 번호, 간지 내용 : 평가용 기술제안서와 동일

○ 제안서 내용에 대한 증빙서류 포함

2) 보관용 기술제안요약서

○ 부수 : 보관용 원본 1부(칼라)

○ 규격 및 매수 : A4 단면 기준 60쪽 이내

○ 표지 : 디자인 등에 대한 제한사항 없음

○ 쪽 번호, 간지, 내용 : 평가용 기술제안요약서와 동일

※ 입찰도서 중 증빙서류(실적, 인력, 재무 등)로 제출되는 자료는 보관용 제안서 마지막 부문에 부록으로 첨부하도록 하고 이는 쪽수에 포함되지 않는다.

나. 평가용 제안서(Ⅱ) 작성 방법

1) 평가용 기술제안서

○ 부수 : 평가용 10부

○ 규격 및 매수 : A4 단면 기준 200쪽(별지 미포함) 이내, 양면, 단색

- 양면 인쇄한 A4용지 3공 바인더로 제출

○ 표지 : 백색, 평가용 제안서 표지 제작 기준(별지서식 24)참조

○ 본문 : 백상지, 양면 인쇄, 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 삽입 (페이지 기입 예시 : - 2 - )

○ 간지 : 연녹색(Green)으로 하며, 1쪽으로 인정하지 않음.

○ 평가용 기술제안서 및 요약서에는 업체명, 참여기술자 이름, 특정 도안이나 문구 등 제안업체를 알 수 있는 어떠한 표식도 삽입하여서는 아니 되며, 이를 위반할 경우에는 평가에서 제외한다.

2) 평가용 기술제안요약서

○ 부수 : 평가용 10부

○ 규격 및 매수 : A4 단면 기준 60쪽 이내, 양면, 단색

○ 표지 : 백색, 평가용 제안서 표지 제작 기준(별지서식 24)참조

○ 본문 : 백상지, 양면 인쇄, 각 쪽은 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련 번호를 삽입 (페이지 기입 예시 : - 2 - )

4. 제안서 작성 시 유의사항

1) 모든 제안서류는 한글표기를 원칙으로 한다.

2) 본 제안요청서는 사업의 범위, 내용 등을 상세하고 명확하게 정의되지 못한 한계를 가지고 있으므로 제안요청서나 본 요청서에 기술되지 않은 사항이라도 꼭 사업에 필요하다고 판단되는 사항은 사업범위에 포함시킬 수 있다.

3) 제안서는 허위 또는 예상으로 작성하지 않아야 하며, 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외한다.

4) 제안서의 사용언어 중「～할 수 있다」,「～할 예정이다」,「～을 고려하고 있다」등 모호한 표현은 사용하지 않아야 한다.

5) 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않는다.

6) 제출된 제안서 및 관련서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

7) 제안업체는 사업목적을 효과적으로 달성하기 위하여 과업내용 이외의 사항을 추가로 제안할 수 있다.

8) 제안서 작성 지침에 명시되지 않은 내용에 대한 추가적인 제안사항이 있는 경우 해당항목에 포함 또는 별도의 항목을 추가하여 작성할 수 있으며, 또한 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 “해당 없음”으로 간략히 기술한다.

9) 제안서와 기타 구비서류를 검토하여, 미비업체는 상황에 따라 보완지시, 실격처리, 감점처리 등의 조치를 취하여 그 결과를 기술평가 점수에 반영할 수 있다.

10) 제안내용에 대한 확인․검증이 필요한 경우 제안업체에 입증 자료를 요구할 수 있으며, 입증 자료를 제출하지 못할 경우 제안내용을 인정하지 않는다.

11) 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출 시 불이익은 제안업체가 책임을 진다.(제안서 검토 후 추후 통보)

12) 계약 성립 후, 발주기관에 의하여 사업총괄 책임자 및 참여인원에 대한 변경 요청이 있을 경우 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

13) 제안서 작성 시 본 제안 요청서의 요구조건으로 제시하고 있는 사항들에 대하여 언급이 없거나 관련이 없는 내용들은 그 기능이 없는 것으로 간주한다.

14) 모든 산출물은 특허 및 지적재산권과 관련된 사항을 주의해서 작성하여야 하며 특허 및 지적재산권과 관련된 문제 발생 시 제안업체가 모든 책임을 진다.

15) 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는 경우에는 제안을 무효로 한다.

16) 제안서에 명시된 참여기술자는 발주기관 승낙없이 사업수행 중 임의로 교체할 수 없으며, 위반 시에는 계약해지 등의 사유가 될 수 있다.

17) 제안서 평가는 발주기관의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안업체는 기술평가 결과에 대한 객관적이고 구체적인 증빙자료에 의거 이유 있다고 판단되지 않는 한 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

18) 제출된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약 체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

19) 발주기관에서 필요 시 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지며 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.(평가를 위한 제안 설명 및 답변 자료 포함)

5. 기타사항

1) 사업추진 시 발생하는 제안 안전사고 책임 및 행정적, 기술적 제반비용과 문제처리는 제안사가 부담한다.

2) 본 제안요청서 및 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 제안사 간의 협의에 의해 결정한다.

3) 서울시는 계약내용 전부에 대하여 권리행사를 할 수 있으며, 제안사는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.

4) 제안사는 공급하는 제품의 품질에 대하여 최종적인 책임을 져야하며, 기술환경 및 기타사정 등으로 인하여 일부 사업의 내용 및 범위 등의 변경이 필요한 경우에는 협의에 조정할 수 있다.

5) 제안사는 계약체결 후 전체 또는 부문별 사업관리 책임자를 임명하여 책임 수행토록 하여야 한다.

6) 서울시의 정보보호정책, 지침 등에 준수하고, 서울시 자산에 접근하기 위해서는 서울시의 접근 통제 절차를 준수하여야 한다.

7) 제안사는 동 사업과 관련하여 취급 또는 습득한 행정정보에 대하여 과업수행 기간은 물론 그 이후라도 정보유출 등에 관한 보안사항을 준수하여야 하며, 보안 사고에 대한 민․형사상의 모든 책임을 진다.

8) 제안사는 계약을 수행함에 있어 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하여 서울시를 상대로 발생하는 모든 문제에 대하여 민․형사상 책임을 져야 한다.

9) 제안사가 사업수행 과정에서 취득 또는 작성하는 성과품 및 산출물에 대한 소유권은 서울시에 있으며, 서울시가 인가하지 않은 자에게 제공․대여․열람을 금지하며, 사업수행 종료 시 서울시에 반환하여야 한다.

10) 사업수행 참여직원에 대해서 각 개인의 친필 서명이 들어간 보안서약서를 제출하여야 하고, 참여직원은 임의로 교체할 수 없으며 교체 시 사전에 서울시의 승인을 받아야 한다.

11) 대표자는 사업에 투입되는 인원전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야 한다.

12) 제안사는 본 제안요청과 관련 모든 문서를 대외비로 취급하여야 하며, 제안참여 업체관계자 이외의 인원에 대해서는 공개하지 말아야 한다.

13) 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며, 결과는 제안서 평가 후「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제5장 제4절 제3호(평가결과의 공개)에 의거하여 공개한다.

14) 제안사는 제안기술에 대한 평가위원의 이해를 돕기 위해 장비 시연 등을 제안서 발표일에 진행할 수 있다.

6. 제안서 평가항목 및 배점

평가분야		평가항목	배점	비고
계			100
기술능력 평가	정량적 평가	소 계	20	사업담당부서 평가 (절대평가)
		기술인력 보유상태	6
		납품실적(최근3년)	6
		경영상태(최근3년)	6
		신인도(최근3년)	△2
		가산점 (가산점 내역 참조)	가점
	정성적 평가	소계	60	평가위원 평가 (상대평가)
		과업이해도	15
		기술능력	30
		사업관리능력	5
		제안사항	10
입찰가격 평가		가격평가 평점 산식 적용	20	입찰가격 평점 산식 적용평가

7. 제안서 배점 세부사항

가. 정량적 세부 평가항목 및 배점(20점)

평가항목		평 가 요 소	배점
정량적 평가 (20)	기술인력 보유상태 (6)	1. 사업책임기술자 자격 ① 기 술 사 (6) ② 특급기술자 (5) ③ 고급기술자 (4) ④ 중급기술자 (3) ⑤ 초급기술자 (2)	6
	납품실적 (6)	1. 최근 3년간 유사사업 납품실적 건수 ① 9건 이상 (3) ② 8건 이하∼7건 이상 (2.5) ③ 6건 이하∼5건 이상 (2) ④ 4건 이하∼3건 이상 (1.5) ⑤ 2건 이하∼1건 이상 (1)	3
		2. 최근 3년간 유사사업 납품실적 금액 ① 9억 이상 (3) ② 9억 미만~6억 이상 (2.5) ③ 6억 미만~3억 이상 (2) ④ 3억 미만~2억 이상 (1.5) ⑤ 2억 미만~1억 이상 (1)	3
	경영상태 (6)	1. 신용평가등급 평가기준으로 평가	6
	신인도 (△2)	1. 입찰공고일 기준 최근 1년(12개월) 이내에 서울시와의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 사례가 있는 경우 지체일수에 따라 감점 부여 - 지체일수 15일 미만 (△0.50) - 지체일수 15일 이상 30일 미만 (△1.00) - 지체일수 30일 이상 45일 미만 (△1.50) - 지체일수 45일 이상 (△2.00)	△2

나. 정성적 세부 평가항목 및 배점(60점)

평가부문	항 목	평 가 요 소	배점
정성적 평가 (60)	과업이해도 (15)	○ 과업의 추진배경 및 목표에 대한 이해도 ○ 과업수행에 대한 일정 및 세부 추진계획 ○ 과업수행 계획의 전문성, 적절성 등	15
	기술지식능력 (30)	○ 사업추진 시 예상 문제점 및 개선방안 ○ 쿨링로드 사업 대상지 환경 분석 - 인근 도로현황, 지하철역 시설현황 등 주변 환경 분석을 통한 설계 적정성 등 ○ 쿨링로드 물품 제조 및 설치 제안 - 원활한 제품 설치를 위한 설치 방안(기계, 토목 등) - 분사방식(노출형/매립형 등) 제안 - 물 분사를 위한 최적 노즐간격 제안 등 ○ 쿨링로드 운영기준 제시 - 적절한 운영기준(시기, 시간, 미세먼지, 온도 등) 제시 등 ○ 원격제어 방안 - 원격제어 및 모니터링 시스템 운영방안 제시 등 ○ 쿨링로드 유지관리방안 - 준공 후 하자책임 및 유지관리 방안 등	30
	사업관리능력 (5)	○ 공정별 단계의 적정성 및 쿨링로드 설치를 위한 유관기관 협력 방안 - 유관기관 : 자치구, 지하철역 관리기관, 한전 등	5
	추가 제안사항 (10)	○ 제안사의 특화된 아이디어, 기술 등 ○ 업무지원 등의 추가 제안사항 ○ 탁도 측정 및 원격제어 방안 제시	10

다. 가점·감점 항목 및 배점

구분	항목	배점	평점
약자 및 우수기업	1. 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부)	2	2
	사회적 기업(노동고용부 지정) 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 사회적 협동조합(정부부처 지정) 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	장애인 기업 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률 3.0% 이상 나. 장애인고용률 1.5%이상	1.2	1.2 1.2 0.6
	여성기업 여성고용률이 30%이상 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	최근 3개월간 평균 5.0%이상 신규채용 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	모법납세자 노사문화 우수기업(고용노동부 선정) 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 소비자 중심경영 인증(공정거래위위원회 지정) 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	소기업 또는 소상공인 중기업	1.5	1.5 1.0
	서울소재 소기업 또는 소상공인 서울소재 중기업	1.5	1.5 1.0
일자리창출	당해사업 관련 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점 최고2점)	2.0	2.0
고용안정	당해 사업 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점 최고 10인상 4점)	4.0	4.0
근로관계법 준수정도	임금채불 업체 및 하도급부조리 신고센터에 신고되어 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 임금체불, 원·하도급자의 공사대금·장비(물품)대금 미지급 등 건당 –1.0점, 최고 –5.0점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과 기업(공정거래위원회) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(공정거래위원회) 4. 퇴직공무원 고용업체 - 고용범위 ․ 대표이사(√, □ ), 주주(√, □ ), 근로자(임·직원) (√, □ ), 해당없음(√, □ ) - 퇴직공무원 고용기간 ㆍ 퇴직일로부터 2년 이내(√, □ ), 퇴직일로부터 2년이상(√, □ ), 해당없음 (√, □ ) - 확인(첨부)내용 ㆍ법인등기부 등본(√, □ ), 주식명부·변동사항명세서(√, □ ), 4대보험가입(√, □ ), 퇴직공무원 최근 2년간 근무부서 경력(√, □ )	-7.0	-5.0 -0.5 -0.5 -1.0

8. 제안서 평가 및 협상

가. 제안 평가

○ 평가일시 및 장소 : 입찰마감 후 개별 통지

○ 발표내용이 제안서와 상이한 사항이 있는 경우 이를 별도로 명기하여야 함

○ 제안서 평가결과는 협상대상자로 선정된 업체에게 개별 통보하며, 미선정 업체에 대한 통보는 생략한다.

○ 제안서 평가는 서울시 기준으로 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가결과는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」제5장(협상에 의한 계약체결기준) 제4절 제3호에 의거하여 공개한다.

나. 평가 기준 및 방법

1) 평가 기준

○ 제안서 기술평가는「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령 제44조,「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규 제89호, 2019.10.8.)」을 기초로 본 사업 성격에 맞게 정한 기준에 따라 평가한다.

2) 평가방법

○ 평가항목 및 배점

- 기술능력 평가 : 80점(정량적 평가 20점, 정성적 평가 60점)

- 입찰가격평가  : 20점

○ 종합평가점수 산출

- 종합 평가점수 = 기술능력 평가점수 + 입찰가격 평가점수

○ 평가방법

- 제안서 평가결과 종합평가 점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정하고, 종합평가 점수가 고득점 순으로 협상 순서를 결정한다.

- 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

- 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

3) 공동수급체 평가방법

○ 이행실적 평가는 공동수급체 구성원(이하 “구성원”이라 한다) 각각의 이행실적에 구성원 각자의 출자비율이나 분담비율을 곱하여 산정한 후 합산하여 평가한다.

○ 기술능력과 경영상태 평가는 구성원 각각 산출한 점수에 출자비율이나 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

○ 신인도 평가는 구성원 각각 산출한 신인도 점수에 출자비율이나 분담비율을 곱한 후 합산하여 평가한다.

※ 예 : A:B=7:3, 기술인력 보유상태 A=3점, B=2점인 경우 2.7점

3) 기술능력 평가

○ 정량적 평가방식 : 절대평가

평가항목	평가요소	평가 지표	평가방법
기술인력 보유상태	기술자 등급	별표1	절대평가
납품실적	실적금액 및 건수	별표2	절대평가
경영상태	기업신용평가	별표3	절대평가
신인도	입찰참가 제한 업무정지	별표4	절대평가
약자 및 우수기업	가산점	별표5	절대평가
중소기업
일자리창출
고용안정
근로 및 하도급법 준수정도

○ 정성적 평가방식 : 상대평가제

평가방법

세부기준

절대평가제

○ 사업의 특성에 따라 정의된 기준으로 평가

예) 신용평가 등급에 의한 평가

※ 사업유형 및 특성에 따라 임계치 설정

상대평가제

○ 일정비율에 따라 상대적인 등급평가

등급	수	우	미	양	가	하 (자료미제출시)
점수(%)	100	90	80	70	60	0
할당(%)	10	20	40	20	10

※ 정량적 점수 격차 축소를 위해 등급간 배점간격(10%) 유지

○ 입찰가격 평가 방식 : 평가산식에 의함.

○ 상대평가 시 업체수별 배분표

업체 수	등 급					업체 수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2, 3	1	1	(1)			12	1	3	5	2	1
4	1	1	1	1		13	1	3	5	3	1
5	1	1	2	1		14	1	3	6	3	1
6	1	1	2	1	1	15	2	3	6	3	1
7	1	1	3	1	1	16	2	3	6	3	2
8	1	2	3	1	1	17	2	3	7	3	2
9	1	2	3	2	1	18	2	4	7	3	2
10	1	2	4	2	1	19	2	4	7	4	2
11	1	2	5	2	1	20	2	4	8	4	2

다. 제안서평가위원회 기능 및 구성

○ 위원회 기능

- 기 공고된 제안서 평가 항목 및 배점(안)에 따라 심사 후 의결

- 업체별 제안서 및 설명 내용에 대한 평가

▪ 평가기준에 의거 참여업체에 대한 개별적 평가 실시(기술, 가격)

▪ 업체평가기준 및 배점표에 의거한 협상대상후보자 선정 및 확인

라. 제안 설명회

1) 제안서 내용의 검토를 위해 추후 서울시 남부도로사업소에서 지정하는 장소에서 제안서와 관련된 설명회를 할 수 있다.

2) 정해진 제안 설명회에 참가하지 않을 경우 평가 대상에서 제외한다.

3) 제안 설명은 반드시 본 과업을 수행할 제안사의 실무 책임자(PM)가 직접 발표해야 하며 업체별 참여자 수는 2인 이내로 한다.

4) 제안 설명회 시간은 발표 10분 이내, 질의응답 10분 이내로 한다.

5) 제안서 설명순서는 제안서를 제출한 자가 평가당일 추첨하여 결정한다.

6) 발표내용이 제안서와 상이할 경우 이를 별도로 명기하여야 한다.

7) 제안서 평가는 서울시의 평가기준에 의하여 평가하며, 제안사는 기술평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없고 제안서 평가결과는 공개한다.

8) 제안서 평가결과는 서울시 계약마당에 공개하며, 또한 우선 협상대상 업체에게는 개별통보하며, 미 협상대상 업체에 대한 통보는 생략합니다

9) 제안설명회에 필요한 장비는 제안업체가 준비하여야 한다.

마. 제안사 준수사항

○ 발주기관은 제안된 내용의 검토를 위하여 필요 시 별도 지정하는 일시와 장소에서 설명회를 제안업체별로 요구할 수 있다.

○ 제안서와 관련하여 제출된 모든 문서에 대해서는 업체의 이익을 보호하기 위하여 업체선정 이외의 목적으로 외부에 공개하지 않는다.

○ 발주기관의 조치 또는 계획 변경으로 인하여 본 제안요청서의 일부 또는 전부를 변경하거나 취소할 수 있으며, 이 경우 발주기관과 제안사 간의  협의에 의거 결정한다.

○ 기타 규정되지 않은 사항 및 제안서 내용 해석상 이견이 발생한 경우 발주기관과 제안사 간 협의하여 결정한다.

9. 제안서의 효력

가. 제출된 제안서의 내용이 발주기관의 요구에 의해 수정, 보완, 변경될 경우 제안내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 갖으며, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

나. 발주기관에서 필요 시 제안사에 대하여 추가 제안 또는 자료를 요구할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

다. 사업 추진에 있어서 제안요청서에 포함되지 않은 내용은 제안서 평가를 통해 요구된 사항에 대하여 발주기관과 협상을 실시하여 계약할 수 있다.

【별표1】 기술인력 보유상태(6점)

평가항목	배 점	평 가 방 법
기술인력 보유상태	6	1. 사업책임기술자 ① 기 술 사 : 6.0점 ② 특급기술자 : 5.0점 ③ 고급기술자 : 4.0점 ④ 중급기술자 : 3.0점 ⑤ 초급기술자 : 2.0점 ※ 기술등급 : 엔지니어링산업 진흥법 시행령 별표

○ 사업책임기술자(PM)는 대표사 소속 재직중인  직원이어야 합니다

○ 기술등급 및 재직여부 확인을 위하여 최종학력증명서(또는 국가기술자격증), 재직증명서 및 국민건강보험공단에서 발급한「건강보험 자격 득실 확인서」를 제출하여야 한다.

※ 기술 및 경력 상태에 대한 증명은 자격증, 경력증명서, 학력증명서 등을 기준으로 함

○ 기술자의 등급 및 자격은 “엔지니어링산업 진흥법 시행령”의 별표에 의한다.

【별표2】 납품실적 (6점)

평가항목	배 점	평 가 방 법
유사사업 납품실적 건수	3	1. 최근 3년간 유사물품 납품실적 건수 ① 9건 이상 : 3.0점 ② 8건 이하∼7건 이상 : 2.5점 ③ 6건 이하∼5건 이상 : 2.0점 ④ 4건 이하∼3건 이상 : 1.5점 ⑤ 2건 이하∼1건 이상 : 1.0점
유사사업 납품실적 금액	3	2. 최근 3년간 유사물품 납품실적 금액 ① 9억원 이상 : 3.0점 ② 9억원 미만∼6억원 이상 : 2.5점 ③ 6억원 미만∼3억원 이상 : 2.0점 ④ 3억원 미만∼2억원 이상 : 1.5점 ⑤ 2억원 미만∼1억원 이상 : 1.0점

○ 해당분야 유사사업은 도로상 물분사 시스템(쿨링&클린로드 시스템) 설치 사업을 말함

※ 자동염수분사장치 등 제설 관련 시스템은 해당 없음

○ 유사사업 납품실적 평가기준의 실적금액은 공동으로 수행한 물품의 경우 지분비율을 적용하여 합산하고, 실적건수는 지분비율에 관계없이 1건으로 인정한다.

【별표3】 경영상태(6점)

○ 평가기준

- 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제4조 제1항 제1호 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 9조 제 26항의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가

※ 기업신용평가등급 (개인기업도 기업신용평가등급을 제출해야함, 대표자 신용평가서는 제외)

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용평가등급	기업신용평가 등급	평 점(점)
AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	- A1 A2+ A20 A2-	AAA AA+, AA0, AA- A+ A0 A-	6.00
BBB+	A3+	BBB+	5.80
BBB0	A30	BBB0	5.60
BBB-	A3-	BBB-	5.40
BB+, BB0	B+	BB+, BB0	5.20
BB-	B0	BB-	5.00
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	4.80
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	4.60

주) 1. 평가대상 업체의 회사채(또는 기업어음) 및 기업신용평가에 따른 평점이 다른 경우에는 높은 평점으로 평가하며, ‘신용평가등급 확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저 등급으로 평가한다.

2. 합병한 업체에 대하여는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 합병 후의 새로운 신용평가 등급이 없는 경우에는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급을 적용한다.

3. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 경영상태 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

4. “3”의 방법으로 평가한 결과 적격통과점수(기준)에 미달하는 구성원이 있는 공동수급체는 입찰적격자가 될 수 없다.

5. 공동수급 구성원 중 경영상태 평가 자료가 없거나 제출하지 않는 경우는 최저등급으로 평가한다.

【별표4】 신인도(2점)

○ 평가기준

- 평가방법 : 각 항목 당 배점 한도 내에서 절대평가 실시

- 평가기준

심 사 항 목	평점(점)
○ 계약이행과정의 성실성 (1) 지체상금 부과사례 입찰공고일 기준 최근 1년(12개월) 이내에 서울시와의 계약이행과정에서 지체상금 부과를 받은 사례가 있는 경우 지체일수에 따라 감점 부여 - 지체일수 15일 미만 - 지체일수 15일 이상 30일 미만 - 지체일수 30일 이상 45일 미만 - 지체일수 45일 이상	감점 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0

주) 1. ‘납품지연’ 평가는 여러 건의 지체상금이 부과된 경우 각각의 지체일수를 합산한 기간을 지체일수로 한다.

2. 공동수급으로 참여한 경우 공동수급체 구성원별로 각각 산출한 신인도 항목별 평가점수에 각각의 출자비율 또는 분담 비율을 곱하여 이를 합산하여 평가한다.

3. 감점은 정량적 평가의 배점한도 내에서 적용한다.

【별표5】 중소기업 및 우수기업, 일자리 창출, 고용안정

아래의 가산점 부여표에 따라 가산점 부여. 단, 객관적 평가분야의 평가점수에 배점한도(20점) 범위 내에서 부여.

구분	항목	배점	평점
약자 및 우수기업	1. 중증장애인생산품 생산시설(보건복지부)	2	2
	사회적 기업(노동고용부 지정) 예비 사회적 기업(지방자치단체 지정) 사회적 협동조합(정부부처 지정) 자활기업(지방자치단체 지정)	1.8	1.8 0.9 1.8 0.9
	장애인 기업 장애인고용 우수기업 가. 장애인고용률 3.0% 이상 나. 장애인고용률 1.5%이상	1.2	1.2 1.2 0.6
	여성기업 여성고용률이 30%이상 남녀고용평등 우수기업(고용노동부 지정)	1	1 1 1
	최근 3개월간 평균 5.0%이상 신규채용 최근 3개월간 평균 2.5%이상 신규채용	0.6	0.6 0.3
	모법납세자 노사문화 우수기업(고용노동부 선정) 가족친화경영 우수기업(여성가족부 지정) 하도급거래 모범업체(공정거래위원회 지정) 소비자 중심경영 인증(공정거래위위원회 지정) 공정거래 자율준수 인증(공정거래위원회 지정)	1	0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
중소기업	소기업 또는 소상공인 중기업	1.5	1.5 1.0
	서울소재 소기업 또는 소상공인 서울소재 중기업	1.5	1.5 1.0
일자리창출	당해사업 관련 신규인력 채용 (월 급여 100만원 이상 신규직원 1명당 0.2점 최고2점)	2.0	2.0
고용안정	당해 사업 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용 (1명당 0.4점 최고 10인상 4점)	4.0	4.0
근로관계법 준수정도	임금채불 업체 및 하도급부조리 신고센터에 신고되어 행정처분을 받은 사실이 있는 업체 임금체불, 원·하도급자의 공사대금·장비(물품)대금 미지급 등 건당 –1.0점, 최고 –5.0점 감점 2. 불공정거래행위 시정조치 및 과징금 부과 기업(공정거래위원회) 3. 하도급 상습위반자로 통보 받은 기업(공정거래위원회) 4. 퇴직공무원 고용업체 - 고용범위 ․ 대표이사(√, □ ), 주주(√, □ ), 근로자(임·직원) (√, □ ), 해당없음(√, □ ) - 퇴직공무원 고용기간 ㆍ 퇴직일로부터 2년 이내(√, □ ), 퇴직일로부터 2년이상(√, □ ), 해당없음 (√, □ ) - 확인(첨부)내용 ㆍ법인등기부 등본(√, □ ), 주식명부·변동사항명세서(√, □ ), 4대보험가입(√, □ ), 퇴직공무원 최근 2년간 근무부서 경력(√, □ )	-7.0	-5.0 -0.5 -0.5 -1.0

※ 가산점 평가방법

① 가산점은 기술능력평가의 정량적 평가분야 배점한도 내에서 부여한다.

② 평가항목별 평가는 아래 각 항목을 제외하고 중복하여 평가할 수 있다.

가. 여성기업 및 여성고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. 장애인기업 및 장애인고용 촉진 내의 각 항목이 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

다. 동일인물이 “여성고용우수기업”, “장애인고용우수기업”,“신규채용우수기업”이평가에중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

③ 여성고용 우수기업 및 장애인고용 우수기업 평가는 입찰공고일 전월을 기준으로 하여 여성고용사실 또는 장애인 고용사실을 증명할 수 있는 서류(「고용보험법」에의한고용보험 「국민건강보험법」에 의한국민건강보험 「국민연금법」에의한국민연금 「산업재해보상보험법」에의한산업재해상보험에 가입한 증빙서류 중 1개)에서 나오는 “여성종업원수및여성종업원비율”(여성이대표인경우에는 대표를 포함하여 산정) 또는 “장애인종업원수및장애인종업원비율”(장애인이대표인경우는 대포를 포함하여 산정) 자료로서 최근 3개월 평균자료를 제출받아서 한다(입찰공고일 전월 기준 최근 3개월 평균하여 요건을 충족하는 경우 평가).

④ 신규채용 우수기업의 평가는 다음 각 목에 따른다.

가. 전년도 및 최근 3개월(입찰공고일 전월 기준)의 고용사실을 증명할 수 있는 서류(고용보험, 국민건강 보험, 국민연금, 산업재해보상보험 관련 증빙서류 중 하나 택일)에 따라 평가한다.

나. 해당기간 신규고용인원을 누적하여 계산한다(예 : 8월 입찰공고건의 경우, 5월, 6월, 7월의 각월별 누적신규고용인원을 산술평균하여 계산. 단, 3월 이전 입찰공고건의 경우에는 전년도 포함 최근 3개월 누적평균 자료로 계산).

다. 각 월별 신규고용인원은 월별 ‘신규채용자수’― ‘퇴직자수’로계산한다

(적용례) 8월 입찰공고건의 경우

구 분	5월	6월	7월
월별 신규고용인원	5	4	5
월별 누적신규고용인원	5	9	14

* 최근 3개월 평균 신규고용인원 =  (5+9+14)/3= 9.333333 = 10명

⑤ 여성고용 우수기업, 장애인고용 우수기업, 신규채용 우수기업 평가에서 고용인원 계산결과의 소수점처리는 소수점 첫째자리에서 올림을 하고, 전년도 또는 최근 3개월 평균자료가 없는 경우는 평가에서제외한다.

⑥ 신인도 평가항목 중 중소기업, 여성기업, 장애인기업 등은 “중소기업제품공공구매종합정보망”에등재된 자료로 평가할 수 있다.

⑦ 지역업체 가산은 입찰공고일 전일부터 입찰일(입찰자가 입찰하는 날)까지 주된 영업소가 서울시에 소재한 업체에 한하며, 법인은 법인등기부등본상 본점 소재지, 개인 사업자는 사업자 등록증상 사업장소재지가 서울시에 소재해야 한다.(다만, 지역제한입찰의 경우에는 지역업체 가산 적용을 제외하되,인접시도까지 포함되는 경우 지역업체 가산적용한다)

⑧ 중소기업 가산은 「중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률」등에따라중소기업만참여할수 있는 입찰의 경우에는 적용하지 아니한다.

⑨ 남녀고용평등 우수기업, 모범납세자, 노사문화 우수기업, 가족친화경영 우수기업, 하도급거래 모범업체, 소비자 중심경영 인증, 공정거래 자율준수 인증은 주무부(처, 청) 등의 장(위임한 경우 포함)이확인해 준 유효기간 내의 자료를 제출한 경우에 평가한다. 다만, 유효기간이 정해지지 아니한 경우에는 최근 2년 이내로 지정된 것에 한하여 평가한다.

⑩ "일자리창출"과 “고용안정의신규인력채용 장애인신규채용은입찰서제출시확약서를징구하여평가한 후, 계약체결 전 신규채용 계약서를 제출하도록 해야 한다.

가. 동일인물이 일자리창출, 고용안정 평가에 중복되는 경우에는 그 중 높은 평점 한 가지만 평가한다.

나. 대표자 변경 등으로 인해 발생한 고용승계는 신규인력 채용으로 인정하지 아니한다.

⑪ “고용안정의비정규직정규직화는적격심사시확약서 비정규직증명서류근로계약서 본인확인서를 제출하여 평가한 후, 계약체결 전 정규직 증명서류(근로계약서)를 제출하도록 해야 한다.

⑫ “근로및하도급법준수정도”는최근3년이내에고용노동부 서울시하도급부조리신고센터 공정거래위원회 등을 통해 행정처분된 내역 확인

⑬  “발주부서퇴직공무원고용업체” 관련제출서류는

- 법인 : 법인등기부 등본, 주식명부·변동사항명세서 4대보험중1개

[가입자명부(성명, 생년월일, 남․여 구분 포함)

- 개인 : 4대보험중 1개 [가입자명부(성명, 생년월일, 남․여 구분)]

※ 입찰참가업체 내 대표자, 이사, 주주(자본금 출자지분 관련), 근로자 중 서울시 퇴직자 포함된 경우 경력증명서 제출 필(발주부서 근무여부 확인)

※ 발주부서 퇴직근로자는 퇴직일로부터 2년 이내 해당될 경우만 감점 대상이며, 퇴직공무원 2인 이상도 퇴직공무원 1인과 동일 감점(-1점)을 부여함

【별표6】

『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

협상에 의한 계약체결 기준

제1조(목적) 이 기준은「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제43조(협상에 의한 계약체결) 및 제44조(지식기반사업 등의 계약방법)와 행정안전부예규 제89호(2019.10.8.) 「지방자치단체 입찰시 낙찰가 결정 기준」의 규정을 준용하여 평가기준에 필요한 세부기준 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘제안서’라 함은 협상에 의한 계약에 의한 입찰에 참가하고자 하는 자가 제안요청서 또는 입찰공고에 따라 작성하여 계약담당자에게 제출하는 서류를 말한다. 제안서는 기술제안서와 가격제안서로 구분 할 수 있다.

2. ‘협상적격자’라 함은 제안서의 평가결과 협상에 의한 계약의 협상대상자가 될 수 있는 자격을 갖춘 자를 말한다.

3. ‘협상대상자’라 함은 협상적격자로서 협상순위에 따라 계약담당자와 제안서 내용을 대상으로 협상하는 자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 「이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치」에 적용하되, 동 기준에서 규정하지 않은 사항에 대해서는 관련법령을 따른다.

제4조(제안서 평가) ① 제안서는 기술능력과 입찰가격을 종합적으로 평가하며, 평가항목 및 배점은【평가항목 및 배점기준】과 같다. 평가점수 비중은 기술평가 80/100, 가격평가 20/100으로 하고 가격평가는 다음 각 호에 따른다.

1. 가격제안서의 가격평가점수는 아래와 같이 산정한다.

○ 예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 더한 금액으로 한다.

○ 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우

가격평가점수 =	최저입찰가격	× 20
	해당입찰가격

○ 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

가격평가점수 = 20 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)

+ [ 2 × (	예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격	) ]
	예정가격의 80% 상당가격 – 예정가격의60% 상당가격

2. 최저입찰가격은 유효한 입찰가격 중 최저가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산한다.

3. 입찰가격이 예정가격의 100분의 60미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

② 기술평가 중 정성적 평가는 최고점수와 최저점수를 준 위원의 점수를 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 다만, 최고․최저점수가 둘 이상일 경우에는 하나만 제외하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

제5조(협상적격자 및 협상순위의 선정) ① 제4조 규정에 의한 제안서 평가결과 기술능력 및 입찰가격 평가 점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.

② 계약담당자는 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 더한 금액)을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외한다.

③ 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고입찰에 부칠 수 있다.

④ 협상순서는 제 1항의 규정에 의한 합산점수의 고득점 순에 의하여 결정하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로 하고 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의한다.

제6조(협상적격자에 대한 통지) 제5조의 규정에 의하여 협상적격자와 협상순위가 결정된 경우에는 협상적격자에게 협상순위와 협상일정을 통보한다.

제7조(협상절차)

① 제5조의 규정에 의하여 결정된 협상순위에 따라 결정된 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 아니한다.

② 협상대상자와의 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시한다.

③ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고입찰이나 새로운 입찰에 부칠 수 있다.

제8조(협상내용과 범위) 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정, 제안가격 등 제안서 내용 및 제안서 평가위원회에서 권유한 내용을 대상으로 협상을 실시하며 협상대상자와 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

제9조(가격의 협상)

① 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 당해 사업예산 (예정가격을 작성한 경우에는 예정가격)이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 한다.

② 협상대상자가 제안한 내용을 가감하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 당해 사업예산(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 범위 내에서 조정할 수 있다. 다만, 제안내용의 가감 조정이 없는 경우에는 가격협상 시 협상대상자가 제안한 가격을 조정할 수 없다.

제10조(협상기간) 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 10일 이내로 하되, 당해 사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 의하여 5일의 범위 내에서 조정할 수 있다.

제11조(협상결과의 통보) 협상이 성립되면 그 결과를 당해 협상대상자에게 서면으로 통보해야 한다.

제12조(계약체결 및 이행)

① 협상이 성립된 후 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 계약을 체결하여야 한다.

② 계약의 체결 및 이행에 관하여는 서면 통보한 협상결과와 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률·시행령․시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

【별표7】

서울시 프로젝트관리방법론

프   레   임   워   크

【별지서식1】

연혁 및 일반현황

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월
○ 주요연혁 ○ 일반현황

【별지서식2】

조직 및 인원현황

회사 조직 및 인원현황
조직 구성도
기술자 보유현황 (단위 : 명)
구 분	계	○○분야	○○분야	○○분야	00분야
계
기 술 사
특급기술자
고급기술자
중급기술자
초급기술자

【별지서식3】

자본금 및 매출액(최근 3년)

회사명 :                                                    (단위 : 천원)

구 분		2017년		2018년		2019년	합 계		평 균
총 자 산
자 기 자 본
유 동 부 채
고 정 부 채
유 동 자 산
당 기 순 이 익
매 출 원 가
총 매 출 액
매출액	○○부문
	○○부문
	○○부문
	○○부문
	기타
	계
자기자본비율 (자기자본/총자산)
자기자본 이익률
유 동 비 율 (유동자산/유동부채)
신용평가등급
회사채에 대한 신용평가등급					등급평가일
기업어음에 대한 신용평가등급					등급유효기간
기업신용평가등급

주) 1. 결산 공고되었거나 자체 보고된 대차대조표, 손익계산서 등 회계자료 첨부

2. 신용평가등급, 등급평가일, 등급유효기간 등이 명시된 ‘신용평가 등급 확인서’ 원본 제출

【별지서식4】

참여기술자 현황 및 자격사항(총괄)

구분	분야	성명	연령(세)	기술등급	본 사 업 참여직위	최종학력	자격증	담당업무
사업 참여	사업 총괄
	○○부문
	○○부문
	○○부문
	○○부문

① 기술등급은『엔지니어링 사업대가의 기준』의 구분에 의한 등급을 말한다.

② 입찰공고일 현재 소속회사(공동수급사 포함) 재직 중인 자로 한다.

③ 참여기술자의 연령은 입찰 공고일을 기준으로 만으로 기재한다.

【별지서식5】

사업책임기술자 사업수행 실적

성 명							나 이
직 위							자 격 증 보유현황			자격명칭
입 사 일										자격번호
당해업체 근무기간			년 개월							취득일자
최종학력							기술등급
유사사업 납품실적
순번	사업명	사업기간		발주처	참 여 당 시
					회 사 명	직위		참여기간	자격 또는 기술등급		기술 분야		계약 금액

① 사업책임기술자의 보유 국가기술자격증, 경력확인서, 학력증명서 사본 첨부

② 사업책임기술자의 재직증명서 사본 및 국민연금사업장 가입자 명부 첨부

【별지서식6】

참여인력 이력사항(개인별)

성 명				소 속						직 책
기술등급*	□ 특급 □ 고급 □ 중급 □ 초급							주민등록번호		-
학력경험	대학(원) 전공							졸 업 년 월		년 월
	대학(원) 전공							해당분야경력		년 개월
기술자격	자격증 급							취 득 년 월		년 월
본 사업 참여임무					참여기간			개월		참여율		%
경 력 사 항
사 업 명		사업개요				참여기간 (년월～년월)		담당업무	발주기관				비고

※ 사업책임기술자 및 분석분야 책임기술자는

① 기술등급은 『엔지니어링 사업대가의 기준』의 구분에 의한 등급을 말함

② 입찰공고일 현재 소속회사 재직 중인 자로 한다.

③ 국민연금사업장 가입자 명부 제출

④ 자격증 사본 제출

【별지서식7】

사업수행 조직도(예시)

사업책임기술자(PM)

성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력

○○분야(○○○○)	○○분야(○○○○)	○○분야(○○○○)	○○분야(0000)
00책임자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)	00책임자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)	00책임자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)	00책임자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)
참여자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)	참여자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)	참여자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)	참여자 (성명, 직위, 분야, 기술등급, 경력)

① 사업책임기술자와 분야별 책임기술자를 명시해야 한다.

② 사업책임기술자와 분야별 책임기술자는 중복하여 배치할 수 없다.

③ 기술자 경력은 경력관리수탁기관에서 발급한 기술경력증명서에 기재된 기술용역 참여일수를 합산한다.

④ 기술자등급은 “엔지니어링산업진흥법 시행령” 제4조의 별표2에 의한다.

⑤ 부문별 참여인원은 직위 순으로 기재한다.

【별지서식8】

(장애인 신규직원/신규직원/비정규직 정규직화)채용 확약서

○ 공고번호 :

○ 사 업 명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

○ 사업기간 :

○ 채용내역

구 분	채용인원	월 급여	채용기간
신규직원	1	180만원	0000. 00. 00. ∼ 0000. 00. 00.
비정규직 정규직화	2	200만원	0000. 00. 00. ∼ 0000. 00. 00.
		< 예 시 >
계	3

당사는 (이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치)사업 낙찰 시 서울시 일자리 정책에 참여하기 위하여 위와 같이 (장애인 신규직원 / 신규직원 / 비정규직 정규직화 직원)을 채용하여 본 사업에 투입할 것이며, 상기내용을 이행하지 않을 경우 계약해지, 부정당업자 제재 등에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

0000 년     월     일

업 체 명 :

사업자 등록번호 :

주    소 :

연 락 처 :

대표이사 :             (인)  * 반드시 법인인감 날인

서울특별시장 귀하

【별지서식9】

가 격 입 찰 서
입찰내용	공 고 번 호	제 호			입찰일자		년 월 일
	건 명	이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치
	금 액	금○○○○○○정(￦000,000,000) (VAT 포함)
		(부가세별도금액 : 000,000,000원, 부가세 : 00,000,000원)
	용 역 기 간
입찰자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			주민등록번호
본인은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙에 의한 공사(물품·제조·기술물품)입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·제조·기술물품)계약일반조건·계약특수조건·설계서 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품·물품수행)기한내에 공사(물품제조·물품)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙 임 : 가격제안서 1부. 입찰자 : □ 0000년 월 일 서울특별시장 귀하

【별지서식10】

가 격 제 안 서
사 업 명		이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치
입찰공고번호
사 업 기 간		~ ( ) 개월
제 안 금 액		금○○○○○○정(￦000,000,000) (VAT 포함)
	(단위:원)
	구 분		금 액	비 고
	설 계 비		00,000,000
	토목공사		00,000,000
	기계공사		00,000,000
	제어, 통신 (원격제어 및 모니터링 시스템)		00,000,000
	쿨링&클린로드 물품		000,000,000
	소 계		000,000,000
	부가가치세		00,000,000
	합 계		000,000,000	부가세 포함
	※ 전기공사는 별도 발주
상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 0000년 월 일 (주관사업자) 상 호 또는 명 칭 : 주 소 : 전화번호 : 대표자 성명 : (인) 주민(법인)등록번호 : 서울특별시장 귀하

【별지서식11】

정량적 지표 내용(예시)

제안업체명		00건설
평가항목	평가요소	업무분장		기술등급			실무경력(년)			투입인력(명)
① 기술인력보유상태	사업책임 기술자	사업총괄		○○기술사			0.0년			0명
② 납품실적	유사사업 실적 금액 및 건수	2017년 (단위 : 억, 건)		2018년 (단위 : 억, 건)			2019년 ((단위 : 억, 건)			합 계 (단위 : 억, 건)
		금액	0.0억	금액		0.0억	금액	0.0억		금액		0.0억
		건수	0건	건수		0건	건수	0건		건수		0건
③ 경영상태	기업신용 평가등급	회사채에 대한 신용평가등급			기업어음에 대한 신용평가등급				기업신용평가 등급
④ 신인도	기업신인도	- 최근 12개월 이내의 계약 이행율(지체 일수)									0일 / -0점
⑤ 가산점	약자 및 우수기업	우수업체 지정 사항									0점
	지역소재	서울소재 소기업(중기업) 또는 소상공인 여부(증빙자료)									0점
	일자리창출	- 신규채용 인력									0명 / 0점
	고용안정	- 비정규직 정규직화 또는 장애인 신규 채용									0명 / 0점
	근로 및 하도급법 준수여부	- 임금체불, 원․하도급자의 공사대금․장비(물품)대금 미지급 등									0건 / 0점

주)  1. 경영 상태는 신용평가등급을 해당란에 기재한다.

2. 납품실적은 최근 3년간 유사사업 분야 실적 건수, 금액을 해당란에 기재한다.

3. 기술인력 보유상태는 기술자 투입현황을 해당란에 기재한다.

4. 신인도는 기업신인도 관련 해당란에 “○”표시한다.(계약이행률은 지체 일수 표시)

5. 가산점은 각 평가요소 항목에 대한 증빙서에 의거 기재한다.

【별지서식12】

정량적 자체 평가표(예시)

평가항목	평가요소 (기준)		평가 방법		배점	점 수 계 산 방 법					자체평가(예시)
											내용	평점
참 여 기술자	사업책임 기술자		절대 평가		6	기술사	특급	고급	중급	초급	기술사	6.0
						6	5	4	3	2
납품실적	유사사업 납품실적		절대 평가		3	○ 최근 3년간 유사사업 납품실적 건수					3건	1.5
					3	○ 최근 3년간 유사사업 납품실적 금액					6.1억	2.5
경영상태	신용평가 등급		절대 평가		6	○ 경영상태 평가기준 참조 - 가장 최근의 신용평가등급 평가기준으로 평가					기업신용 평가등급 BBB+	5.8
신인도	별도 평가항목		절대 평가		-2	○ 입찰공고일 기준 최근1년(12개월) 이내에 서울시와의 계약이행과정에서 지체상금을 부과받은 사례					15일	-1.0
소 계											14.8
가산점	약자 및 우수기업	가산점 부여표 참조		절대평가	-6 ~ 15.1	○ 가산점 부여표 참조 ※ 정량적 배점(20점) 한도를 넘지 않는 범위 내에서 가산점 부여 해당 사항만 기재					-	0
											-	0
	지역소재
	일자리창출										직원 채용 5명	1
	고용안정										-	0
	근로 및 하도급법준수										-	0
소 계											1
총 점											15.8

작성자(공동수급사 대표) 소속:                   대표 :              (인)

서울특별시장 귀하

【별지서식13】

추가 제안 사항

순번	건 명 (제안개요)	추진기간	소요금액	제공조건	추진방법	비고
			가격기재

참고) 필요 시 추가 제안 사항 세부내역 별첨 가능

【별지서식14】

유사 사업실적(최근 3년)

사 업 명	사업개요	사업기간	계약금액	수행분야	발 주 처	비고
계

① 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재한다.

② 하도급은 발주기관이 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급 회사를 기재한다.

③ 사업기간에는 해당사업 전체기간과 해당회사의 참여기간을 구분하여 기재한다.

④ 비고란에는 금융기관, 공공기관, 기타로 구분하여 기재한다.

⑤ 건별로 실적증명서 등 입증서류를 제출하여야 한다.

【별지서식15】

실 적 증 명 서

신청인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지					전화번호
	사업자번호					제 출 처
	증명서용도		제안과제 신청용
	사업범위 (금액 포함)
사업이행 실적내용	사업명						구분
	사업개요
	계약번호	계약일자		계약기간	규모			이행실적			비고
								비율		실적
증명서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명: (인) (전화번호: )
	주 소: (FAX번호: )
	발급부서:					담당자:

① 사업이행실적은 입찰공고 시 제시한 사업범위에 부합되는 조건에 한하며,

공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함.

② 사업이행 실적란은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

③ 국내 실적은 계약서 및 세금계산서를 첨부하여야 함.

④ 국외 실적은 기납품한 국가명, 업체명, 업체 담당자 및 연락처(주소 및 이메일)를 명확히 기재하여야 하며, 납품된 장비의 보유 업체로부터 공증 받아 제출하여야 함(장비의 실제 납품 여부 확인을 위해 공증을 받도록 함)

【별지서식16】

입 찰 참 가 신 청 서 * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재하시기 바랍니다.							처리시간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭				법인등록번호
	주 소				전 화 번 호
	대 표 자				주민등록번호
입찰개요	입 찰 공 고 (지 명) 번 호				입 찰 일 자
	입 찰 건 명
입찰보증금	납부면제 및 지급 확약		본인은 낙찰 후 계약 미체결시 귀부(처, 청)에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.
대리인 사용인감		본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. 성 명 : 주민등록번호 :		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 : □
본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 시의 일반(제한․지명)경쟁입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(물품구매․기술물품) 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가 신청을 합니다. 붙 임 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 신 청 인 : □ 서울시(분임)경리관 귀하

【별지서식17】

입찰참가 신청서

○ 입찰공고번호 : 서울특별시 재무공고 제0000-    호

○ 물   품   명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

위 건 입찰과 관련하여 제안서 및 제 증빙자료를 신의 성실의 원칙에 입각하여 붙임과 같이 작성 제출하며, 만일 제출한 서류의 허위 사실이 확인될 경우 본 입찰 선정에서 제외됨은 물론 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법령” 등에 따라 처리해도 아무런 이의를 제기하지 않겠음을 확약합니다.

붙  임 : 제안서(원본1부, 사본10부) 및 관련서류(usb 1매 별도).

0000.    .    .

입찰자		회 사 명	:	(대표자 )
		소 재 지	:
		연 락 처	:
		담 당 자	:	(HP: )

신청인 :              (인)

서울특별시장 귀하

【별지서식18】

공동수급표준협정서(분담이행방식)

제1조(목적) 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물품 또는 용역에 대한 계획․시공 등을 위하여 일정 분담내용에 따라 나누어 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

2. 계약금액 : 금000,000,000원(금○○○○○원)

3. 발주기관 : 서울시 남부도로사업소

제2조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ㅇㅇㅇ

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조(공동수급체의 구성원)

① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

2. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

3. ㅇㅇㅇ회사(대표자:      )

② 공동수급체의 대표자는 ㅇㅇㅇ로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조(효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 해당계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조(의무) 공동수급체구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조(하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임하에 분담부분의 일부를 하도급 할 수 있다.

제8조(거래계좌) 계약예규「공동계약운용요령」제11조에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ㅇㅇㅇ회사(공동수급체대표자) : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

2. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

3. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

4. ㅇㅇㅇ회사 : ㅇㅇ은행, 계좌번호 ㅇㅇㅇ, 예금주 ㅇㅇㅇ

제9조(구성원의 분담내용)

① 각 구성원의 분담내용은 다음 예시와 같이 정한다.

1. ㅇㅇㅇ제조회사(물품분야) : 쿨링로드 물품 제조

2. ㅇㅇㅇ산업(기계분야) : 쿨링로드 설치

3. ㅇㅇㅇ건설회사(토목분야) : 토목공사

4. ㅇㅇㅇ엔지니어링(설계분야) : 물품 제조 및 설치관련 설계

② 제1항의 분담내용은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도, 법정관리, 워크아웃(기업구조조정촉진법에 따라 채권단이 구조조정 대상으로 결정하여 구조조정중인 업체), 중도탈퇴의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청한 경우

제10조(공동비용의 분담) 본 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담공사금액의 비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조(구성원 상호간의 책임)

① 구성원이 분담공사와 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조(권리․의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리․의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조(중도탈퇴에 대한 조치)

① 공동수급체의 구성원은 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 해당 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 해당계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원중 일부가 파산 또는 해산, 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우에는 제11조제2항을 준용한다.

제14조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발행하였을 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조(운영위원회)

① 공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ㅇ통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

년      월      일

○○○ (인)

○○○ (인)

○○○ (인)

서울특별시장 귀하

【별지서식19】

합  의  각  서

입찰공고 번호		입찰일자	2021년 월 일
입찰건명	이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2021년     월     일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명           (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명           (인)

사업자등록번호

주민등록번호

서울특별시장 귀하

【별지서식20】

업체제출용

청렴계약이행서약서

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하여 서울특별시에서 시행하는 “이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치” 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급 업체(하도급업체와 직․간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사 등(이하 서울특별시 등으로 함)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰자격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 6월 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금 등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 입찰, 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계 공무원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 각목의 1에 해당하는 기간동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

1) 입찰․낙찰․계약체결 또는 계약이행(준공이후도 포함)과 관련하여

가. 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

나. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 6월

다. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

2) 입찰 또는 낙찰자의 결정과 관련하여

가. 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 미만

나. 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 9월

다. 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6월

3. 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계 공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사착공 전에는 계약취소, 공사착공 이후에는 발주기관에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

4. 회사 임․직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․ 간접적으로 업무수행 하는 자를 포함)과 대리인이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반 사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

5. 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다.

6. 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 시 본 계약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰 참가자격제한, 계약해지 등 서울특별시의 조치와 관련하여 당사가 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2021.    .    .

서약자 : ○○○회사       대  표 : ○○○ (인)

서울특별시장 귀하

【별지서식21】

서    약    서

기관명 :

주  소 :

서울특별시『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』수행업체 선정과 관련 다음과 같이 제반 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위 기재사항이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 제안서 평가를 위해 구성된 심사위원단의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

2021년    월    일

대표자   성명            (인)

서울특별시장 귀하

【별지서식22】

근로자 권리보호 이행 서약서

당사는 서울특별시에서 시행하는『이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』계약업체로서 근로자(하도급 업체 포함)의 인권보호․고용안정․노동환경 등의 권리보호를 위해 다음사항을 이행할 것을 서약합니다.

1.  당사는 근로자가 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리를 누릴 수 있도록 인권보호를 위한 경영정책(관련 법령에 의거 취업규칙 작성·신고 등)을 확립하도록 노력하겠습니다.

2.  근로자에 대하여 인종 ․ 종교 ․ 신체적 결함 ․ 성별 ․ 출생지 ․ 노동조합 가입여부 등의 이유로 고용·보상·훈련의 기회, 승진, 이직, 퇴직 등에 차별을 하거나 차별을 조장하지 않겠습니다.

3. 산업에 대한 효과적인 지식을 소유하고 안전시설, 휴게시설 등을 설치하여  근로자의 노동환경을 개선하고, 작업과 관련한 사고나 질병을 예방하기 위해 적절한 조치를 취하며 특히, 근로자가 건강과 안전이 위험하다고 판단하여 작업을 거부한 경우 즉시 현장의 문제를 조사하여 조치를 취하도록 하겠습니다.

4. 근로자에게 노동력 착취적인 언어 ․ 신체적 접촉과 성적 강압 등과 같은 행위, 정신적 강압이나 언어폭력 등은 허용하지 않고, 근로자의 개인정보나 사생활에 대한 권리를 존중하겠습니다.

5. 근로자에게 관련 규정에 부합한 노동시간 준수 및 휴일 제공으로 근로자 자신과 가족이 건강한 생활수준을 누릴 수 있게 하며, 여성근로자의 모성은 특별한 도움을 받을 권리를 보장하겠습니다.

6. 당사는 근로 중 근로자에게 발생한 문제에 대하여「근로기준법」,「산업재해보상보험법」,「국민건강보험법」등 관련 법령을 준수하여 필요한 조치를 취하며 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임지겠습니다.

2021.   .   .

서약자 : ○○회사 대표 ○○○ (서명 또는 날인)

서울특별시장 귀하

【별지서식23】

확    약    서

1. 입찰공고번호 : 서울특별시 재무공고 제0000-    호

2. 입찰건명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

3. 발주기관 : 서울특별시 남부도로사업소

위 사업을 위한「협상에 의한 계약체결기준」및「제안요청서」를 숙지하였으며, 사업자 선정에 관한 귀 기관의 방침에 이의가 없음을 확약합니다.

2021년    월    일

입찰참가 신청자 상호 :

주  소 :

주민등록번호 :

대표자 :                (인)

서울특별시장 귀하

【별지서식24】

제안서 표지 제작 기준

						상단에서 3㎝
좌측끝단에서 3.5㎝				3㎝
	3㎝	3㎝
								간격 2㎝
이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치
- 제 안 서 -
※ 제 목 : 23크기(중앙) - 제안서 : 22크기(중앙)

【별지서식25】

제안요약서 표지 제작 기준

						상단에서 3㎝
좌측끝단에서 3.5㎝				3㎝
	3㎝	3㎝
								간격 2㎝
이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치
- 제안 요약서 -
※ 제 목 : 23크기(중앙) - 제안서 : 22크기(중앙)

【별지서식26】

평가위원별 평가점수 결과공개

□ 평가개요

○ 사 업 명 : 이수역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

○ 평가일시 : 2021. 00. 00.

○ 평가위원

위원명
소 속

※ 평가위원 명단표는 실명공개

□ 평가결과

평가위원 (무작위 정렬)	업 체 별 평 점
	‘A’업체	‘B’업체	‘C’업체	……
평가위원 1
평가위원 2
평가위원 3
평가위원 4
평가위원 5
평가위원 6
평가위원 7
평가점수

※ 평가위원 명단과 위원별 점수의 순서는 일치하지 않음

※ 평가 점수 : 평가점수 중 최고․최저점 각 1개씩 제외한 후 산술평균한 점수임