직 인 생 략

서 울 특 별 시 회

우:135-701  주소: 서울 강남구 논현동 71-2 건설회관6층  전화: 547-7301   전송: 545-1761

부서명:조사부       부장:윤종원         담당자 : 김영훈         (E-Mail):kyh@scak.co.kr

선결			지시
접수	일자 시간		결재·공람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호 : 건협서울3013-24

시행일자 : 2003. 6. 5

공개여부 : 공 개

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부장

제   목 : 레미콘차량에 대한 유도원배치 등 안전관리 철저안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건설현장을 출입하는 레미콘차량으로 최근에 안전사고가 빈번하게

발생함에 따라, 건설현장내에서 안전이 확보되고 근로자들이 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 다음과 같이 건설공사「안전관리요령」을 알려드리니, 건설현장 안전관리가

철저히 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다.

-  다       음  -

【 안전관리요령 】

① 건설현장내에서 건설기계를 사용하여 작업을 수행할 경우 산업안전기준에

관한 규칙에 따라 레미콘차량 유도원를 배치하고 안전관리를 철저히 하여

주시기 바람(산업안전기준에관한규칙 제221조, 제222조, 제223조)

② 건설기계(콘크리트펌프카 등)를 사용할 경우 제원에 맞는 부품을 사용하고,

지반침하 등으로 건설기계 등이 전복되지 않도록 안전관리를 철저히 하여

주시기 바람

③ 기타 산업안전보건법·건설기술관리법 등에 따라 안전관리를 철저히 하여

주시기 바람

붙임 : 관련 산업안전기준에관한규칙 1부.   끝.

대 한 건 설 협 회 서 울 특 별 시 회 장

<산업안전기준에 관한 규칙>

제221조 (전도등의 방지) ①사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 때에     는 당해기계의 전도 또는 전락등에 의한 근로자의 위험을 방지하기 위하여     노견의 붕괴방지, 지반의 침하방지 및 노폭의 유지등 필요한 조치를 하여      야 한다.

②사업주는 노견 또는 경사지등에서 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 함에 있어서 당해기계가 전도 또는 전락함으로써 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에는 유도자를 배치하여야 한다.

제222조 (접촉의 방지) ①사업주는 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 하는 때에      는 운전중인 당해차량계 건설기계에 접촉되어 근로자에게 위험을 미칠

우려가 있는 장소에 근로자를 출입시켜서는 아니된다. 다만, 유도자를

배치하고 당해차량계 건설기계를 유도하는 때에는 그러하지 아니하다.

②차량계 건설기계의 운전자는 제1항 단서의 유도자가 행하는 유도에 따라야

한다.

제223조 (신호) 사업주는 제221조제2항 및 제222조제1항 단서의 규정에 의하여

유도자를 배치한 때에는 일정한 신호방법을 정하여 신호하도록 하여야

하며, 차량계 건설기계의 운전자는 그 신호에 따라야 한다