첨부 1.

건설폐재 재활용 계획 및 실적 제출안내

1. 목  적

ㅇ  건설폐재(토사□콘크리트□아스팔트콘크리트□벽돌 및 건축폐목재)를 배출하는 건설업체(시공능력평가액 150억이상 업체)의 재활용 촉진을 통하여 자원을 절약하고 환경오염을 방지하기 위함

2. 관련근거

ㅇ 자원의절약과재활용촉진에관한법률 제25조, 동법시행령 제35조 및 건설폐재배출사업자의재활용지침 제5조에 따라

- 건설업체는 재활용계획과 실적을 1월말까지 대한건설협회에 제출하고,

-  대한건설협회는 내용을 취합 2월말까지 환경부 및 건교부에 제출

※ 관련 법령 : 첨부3 참조

※ 참 고

ㅇ 실적 또는 계획 미제출시   : 1년이하의 징역 또는 500만원이하 벌금 (법 제39조)

ㅇ 지침을 준수하지 아니할 때 : 300만원 이하의 과태료  (법 제41조)

3. 실적 및 계획 제출

가. 2002 건설폐재 재활용실적 및 2003 계획 제출대상

구 분	대 상 업 체	비 고
2002 실적	577 개사 (□01시공능력평가액 150억이상 업체)	2002년 계획제출 이후(□02.2.1) 신규계약분 계획은 □02실적 제출시 □02계획도 추가제출
2003 계획	615 개사 (□02 시공능력평가액 150억이상 업체)

나. 대상 건설폐재

ㅇ 매 공사별 건설폐재의 발생량이 다음 기준에 하나이상 해당되는 경우

건 설 폐 재	발 생 량 기 준
토 사	체적 1,000m3이상(중량 1600톤 이상) * 건설공사 현장에서 토량이용계획등에 따라 사용하고 남은것으로서 순수토사를 제외한 쓰레기·폐자재 등이 섞인 흙·모래·자갈·토석 또는 이들이 혼합된 것
콘크리트 및 벽 돌	체적 500m3이상 (중량 1,000톤 이상)
아 스 팔 트 콘 크 리 트	체적 200m3이상 (중량 400톤 이상)
건축폐목재	체적 50m3이상 (중량 30톤 이상)
기 타	건설폐재의 체적합계(토사, 콘크리트, 아스팔트콘크리트, 벽돌 및 건축폐목재가 혼합된 경우)가 1,000m3이상 또는 중량합계가 1,600톤 이상인 경우

다. 제출 방법

① 제출 절차

협회안내	□	회원사 자료 작성 (본사 □ 현장작성 □ 본사취합)	□	협회제출

② 회원사 작성 및 제출 서식

ㅇ 현장작성	ㅇ 건설폐재 재활용 현장별 현황 (서식 2)
ㅇ 본사작성	ㅇ 건설폐재 재활용 총괄 현황 (서식 1) - 현장에서 작성한 현장별현황을 취합 작성 - 본사에서 작성한 <서식 1> 만 협회에 제출
ㅇ 협회제출	ㅇ 건설폐재 재활용 총괄 현황 (서식 1)

③ 제출 기한 : 2003. 1. 29한

④ 제  출  처 : 대한건설협회 각 시□도회

④ 문     의 : 대한건설협회  기술실  (TEL : 02-3485-8294,  FAX : 02-3443-2438)

4. 향후 추진계획

ㅇ 2002. 12. 20 ∼ 12. 26	계획수립 및 회원사안내
ㅇ 2003. 1. 27 ∼ 2. 5	자료취합 정리 (회원사 ∀ 시□도회 ∀ 본회)
ㅇ 2002. 2. 6 ∼ 2. 20	전산입력 (자체입력)
ㅇ 2002. 2. 21 ∼ 2. 25	결과보고 및 건교부·환경부 제출

별 지 : 1. 건설폐재 재활용 총괄 현황     (서식 1) ------------ 1부

2. 건설폐재 재활용 현장별 현황   (서식 2) ------------ 1부.끝.

(서 식 1)

(     년) 건설폐재 재활용(실적, 계획) 총괄 현황

1. 회 사 명 :                   (면허번호:        )

2. 대상현장 :        개현장

3. 재활용현황                                                       (단위 : □)

구 분		계		폐 토 사		폐콘크리트 및 벽돌		폐아스팔트 콘크리트		건축폐목재		기 타
발 생 량
재활 용량	자 체
	위 탁
	계
재활용률(%)
재활용용도		자 체	위 탁	자 체	위 탁	자 체	위 탁	자 체	위 탁	자 체	위 탁	자 체	위 탁
보수공사용
도로기층용
포장타르
AP혼합물
도로AP
유화AP
파쇄골재
성토□복토용
공사자재
콘크리트제조
콘크리트제품
목재가공용
보 관 량
최종처리량

4. 재활용 기술개발 현황 (재활용에 대한 기술개발이나 설비개선 내용이 있는 경우 간단히 기재)

기 간	기술개발(설비개선)내용	비용(억원)	비고(현장명등)

5. 재활용 촉진을 위한 조치사항 (재활용 촉진을 위하여 조치한 내용이 있는 경우 간단히 기재)

일 자	조 치 내 용	비 고

(서 식 2)

(     년) 건설폐재 재활용 현장별(실적, 계획) 현황

※ 현장별로 작성

회 사 명								공 사 명							공사기간
현장 소재지								작성자 및 전화							공사구분				도급, 자기
< 건설폐재 재활용 현황 > (단위: m3 )
구 분		현 장 총발생량	당해년도 발 생 량 (A+B+C)		재 활 용 내 역(A)								보관량 (B)	최 종 처 리 내 역(C)
					자체 재활용		위 탁 재 활 용							자 체 처리량		위 탁 처리량		처 리 업 자 (상호,전화번호기재)
					용도	재활용량	용도		재활용량		처리업자 (상호,전화번호기재)
계
토 사
콘크 리트 및 벽돌
아스 팔트 콘크 리트
건축폐목재
기 타
ㅇ 해당건설공사의 설계도서에 재활용방법, 비용등 반영여부
	구 분			재 활 용 비 용						재 활 용 방 법							비 고
	설계도서 내 역			- 총공사금액 : 억원 - 재활용비용 : 억원