「건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준」개정안 행정예고 주요내용

□  개정 이유

ㅇ 건축물의 화재안전성 강화를 위한 건축물 마감재료의 성능 시험 방법 변경 등

□  주요내용

ㅇ 화재안전성능 규제(안 제2조, 제3조, 제4조, 제5조)

- 복합자재의 심재는 무기질재료를 사용하거나 준불연재료 이상을 확보하도록 함

- 두가지 이상의 재료로 제작된 외벽마감재료에 대해서는 각 재료에 대해서 난연성능을 확보하도록 함

ㅇ 실대형 성능시험 도입(안 제2조, 제3조, 제4조, 제6조)

- 강판과 심재로 구성된 복합자재와 두가지 이상의 재료로 제작된 외벽 마감재료는 재료 전체를 하나로 보아 실대형 성능시험을 실시하여 평가하도록 함

ㅇ 열방출량 시험 시 수축률 평가기준 도입(안 제3조제1항, 제4조제1항)

- 시험체의 준불연재료, 난연재료 성능을 정량적으로 평가할 수 있도록 시험체의 수축률 평가기준 마련