우 : 135-701   주 소 : 서울 강남구 논현동 71-2(건설회관6층)   전 화 : 3218-9118    전 송 : 545-1761

부서명 : 조사부               부  장 : 윤종원                담당자 : 박창운 과장(cwpark@scak.or.kr)

직인생략

대한건설협회 서울특별시회

선결				지시
접수	일자 시간
				결 재 · 공 람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호 : 건협서울 3013-321

시행일자 : 2009. 6. 8

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부(팀)장

제    목 :「2009 한일건설세미나」참가 안내

1. 우리 협회는 한일건설업계간의 민간건설협력기구인「한‧일건설협력협의회」(1977.4 창립)의 기술협력사업의 일환으로 매년 일본의 건설전문가를 초빙하여 건설세미나를 개최하여 온 바, 금년에는 오는 7.9(목) 건설회관에서「해상특수교량의 내진설계」및「건축공사의 자동화·로봇화」를 주제로 한일건설세미나를 개최할 예정입니다.

2. 최근 정부의 예산 조기집행 정책에 따라 그동안 미뤄져왔던 해상교량공사가 전국적으로 대거 추진되고 있는 바, 고군산군도 연결도로와 보령〜태안, 제2남해대교, 새천년대교 등 13건의 대형 해상교량 공사가 입찰공고 되었거나 입찰공고를 앞두고 있습니다. 이와 관련 장대(長大) 해상교량의 긴 경간과 높은 교탑은 바람에 쉽게 흔들리고, 지진에 대한 반응이 일반 다리보다 훨씬 민감하며, 거센 조류나 선박이 교각에 충격을 줄 수 있어 최첨단의 내풍(耐風)과 내진(耐震) 시공이 필수적입니다.

3. 또한 전세계적으로 건설공사가 자동화되고 로봇을 이용하는 추세가 확산되면서, 위험작업에 따른 건설 안전사고 예방 및 건설현장의 기후조건에 영향을 받지 않고 건설생산성과 품질향상, 공기단축 및 원가절감 효과를 얻고 있음은 주지하시는 바와 같습니다.

4. 이에 따라 우리협회에서는 일본의 해상특수교량 내진시스템 기술분야의 풍부한 경험을 가지고 있는 일본의「혼슈(本州)-시코쿠(四國) 연결고속도로(주) 장대교(長大橋) 기술센터」내풍·내진분야 선임기술자와 최첨단 로봇을 활용한 건축자동화기술 전문가인「카지마(鹿馬)건설(주)」선임기술자를 초청하여 사례중심의 강의를 통해 일본의 관련 최신 기술동향을 파악할 수 있는 기회를 제공할 예정으로 있어 안내하오니 참가를 원하시는 회원사께서는 별첨 신청서식으로 ’09.6.26(금)한 본회 글로벌지원센터로 신청(Fax : (02)547-0403, E-mail : intediv@cak.or.kr)하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 세미나 개최안내 및 참가신청서 각1부. 끝.

※ 첨부물은 우리 시회 홈페이지(www.scak.or.kr, 사이버민원실/시행문)에서 다운로드 받으시기 바랍니다.

대 한 건 설 협 회  서 울 특 별 시 회 장