《일반(신종) 건설재해사례  ‘06 -5호》

데크플레이트 설치작업중 추락

공 사 명	창고시설 신축공사	발생일시	2006. 1. 2 10:00경
재해형태	추 락	재해정도	사망 1명
소 재 지	서울시 구로구 온수동	공사규모	지상 2층
재해개요	지상2층 바닥 데크플레이트 설치 작업을 위하여 피재자가 철골보에 가(假)거치한 데크플레이트를 밟고 이동하던 중 데크플레이트가 탈락되면서 추락하여(4.8m) 사망한 재해임.
재해상황도
안전대책	- 높이가 2m 이상인 장소에서 작업을 함에 있어서 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 때에는 추락방지망을 설치하거나 안전대를 걸어 사용할 수 있는 안전대 부착설비 등을 설치.

※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.