2014년 상반기 표준품셈 주요 개정내용

구 분	주 요 내 용
분야별 주요 내용	◦ 기초공사 - 유형별 토질분류기준 통일 및 현장유형별 시공능력 보정을 위한 작업효율 적용기준 제시 - 굴착장비의 작업능력 및 적용가능지질을 분석하여, 실질적인 토질 특성에 따른 장비투입기준 제시 시공프로세스 변화를 반영하여 H-Beam설치 및 해체를 띠장과 버팀보로 구분하여 제시 기초 뒤채우기 및 다짐 작업의 기계화 시공실태를 반영 하였으며, 대형 장비에 의한 기초 뒷채우기 품 보완 - 동력분무기에 의한 암반청소 실태반영 및 흙막이판 설치의 굴삭기 작업능력 보완 ◦ 건축공사 - 표준화된 규격과 시공방법을 중심으로 품 개정 - 기성제품 활용을 기준으로 창호 및 유리공사의 품 개정 - PVC창호, 모르타르 기계바름 및 공동주택 외벽 뿜칠 항목 신설
기타	◦ 성토면 고르기 기계품 추가 보완 - 순수 인력품만 존재하던 기존의 성토면 고르기에 굴삭기를 활용하여 적용할 수 있는 기준(기계품) 제시 ◦ 대형브레이커 아스콘포장 깨기 품 추가 보완 - 도로, 하천, 해안 사방공사의 기설 콘크리트 구조물 헐기에 적용되던 대형브레이커의 작업능력에 아스콘포장 깨기 품 추가 보완 - 대형브레이커(0.7㎥)에 한정되던 규격에 대형브레이커(0.6~0.8㎥)를 적용할 수 있는 기준 확대