《일반(신종) 건설재해사례  ‘06 -4호》

말비계 상부에서 천장 작업중 추락

공 사 명	개인 인테리어 공사	발생일시	2005. 12. 15. 11:30분경
재해형태	추 락	재해정도	사망 1명
소 재 지	강원도 강릉시 성내동	공사규모	지하 1층 실내 인테리어
재해개요	높이 약 50㎝의 말비계(이동식 소형 작업대)를 이용하여 천정 합판 고정 작업도중 몸의 중심을 잃고 추락하며 측면의 콘크리트 벽체에 머리를 부딪혀 사망한 재해임.
재해상황도
안전대책	- 높이 2m 이하의 낮은 위치에서 작업할 경우에도 추락, 낙하․ 비래, 감전 등의 재해 예방을 위하여 개인 보호구(안전모) 지급 및 턱끈 체결 등 올바르게 착용. - 말비계 등 폭이 협소한 작업발판 위에서 작업시는 수시로 발판위치 확인 및 작업에 맞게 발판을 이동시켜 추락 및 전도 재해 예방.

※ 본 자료는 유사 및 동종재해 예방을 위해 모든 기술적 대책사항을 포함하고 있으므로 사고의 본질과는 차이가 있을 수 있습니다.