별표 1 가목의 표의 제목을 다음과 같이 한다.

등급	가중 표준화 바닥충격음레벨

별표 1 가목의 1급의 역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

L‘nT,W ≤ 37

별표 1 가목의 2급의 역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

37 < L‘nT,W ≤ 41

별표 1 가목의 3급의 역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

41 < L‘nT,W ≤ 45

별표 1 가목의 4급의 역A특성 가중 규준화 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

45 < L‘nT,W ≤ 49

별표 1 나목의 표의 제목을 다음과 같이 한다.

등급	A특성 가중 최대 바닥충격음레벨

별표 1 나목의 1급의 역A특성 가중 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

L‘iA,Fmax ≤ 37

별표 1 나목의 2급의 역A특성 가중 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

37 < L‘iA,Fmax ≤ 41

별표 1 나목의 3급의 역A특성 가중 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

41 < L‘iA,Fmax ≤ 45

별표 1 나목의 4급의 역A특성 가중 바닥충격음레벨란을 다음과 같이 한다.

45 < L‘iA,Fmax ≤ 49

별표 3의 표를 다음과 같이 한다.

인정신청

별표 4의 순번 3의 처리내용란 중 “차단구조인정신청시”를 “차단구조인정신청 시”로 한다.

별표 5의 인정기관명의 인정구조명란 중 “인정구조명”을 “인정제품명”으로 한다.

별표 6, 별표 7 및 별표 8을 별지와 같이 신설한다.

별지 제1호서식 제12항 중 “인정신청구조명”을 “인정신청제품명”으로 하고, 같은 서식 중 “「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 관리기준」 제8조”를 “「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제8조”로 하며, 같은 서식 중 “인정(시험)기관”을 “인정기관”으로 한다.

별지 제3호서식 중 “구조명”을 “제품명”으로 한다.

별지 제4호서식을 별지와 같이 한다.

별지 제5호서식 및 별지 제6호서식을 각각 별지와 같이 신설한다.

[별표 1]바닥충격음 차단성능의 등급기준(제4조관련)

가. 경량충격음                                    (단위: dB)

	가중 표준화 바닥충격음레벨
1급	L'nT,W ≤ 37
2급	37 ＜ L'nT,W ≤ 41
3급	41 ＜ L'nT,W ≤ 45
4급	45 ＜ L'nT,W ≤ 49

나. 중량충격음                                    (단위: dB)

등급	A특성 가중 최대 바닥충격음레벨
1급	L'iA,Fmax ≤ 37
2급	37 ＜ L'iA,Fmax ≤ 41
3급	41 ＜ L'iA,Fmax ≤ 45
4급	45 ＜ L'iA,Fmax ≤ 49

[별표 2] 인정신청시 첨부도서(제8조 관련)

신 청 도 서	기 재 사 항
1. 공동주택 바닥충격음 차단구조 설계도서	o 구조설명도(구조방식, 슬래브두께, 온돌층의 구성재료 및 두께, 천장의 구조재료 및 두께, 바닥마감 재료명등) o 제품 및 재료설명서(제품 및 구성 재료의 품질관리항목 및 품질기준) o 제품의 원재료 및 제품의 구성 o 공정 및 제품관리에 관한 사항 o 시방서(시공방법 등) o 시공관리 및 기타 필요한 사항
2. 신청자의 사업개요	o 신청자 연혁 o 법인등기부등본, 사업자등록증, 공장등록증 등 o 신청자 생산 및 판매실적 o 품질관리 조직(인력포함) o 제조ㆍ검사설비 리스트 및 관리기준
3. 품질관리 설명서	□ 제품 및 재료의 품질기준 o 물리적 성능 및 화학적 성능 시험방법 o 공인시험기관에서 시험한 제품 및 원재료 시험성적서 o 시공 및 현장품질관리에 관한 사항(검사기준 포함) o 자체시험설비 □ 사내 규격 o 작업표준 및 공정관리 관련 사내규격
4. 기타자료	o 제품의 특성을 검토한 설명서(필요시) o 기타 필요한 사항
5. 시공건축물 개요(신청자가 시공자인 경우에 한함)	o 소재지, 층수 및 연면적, 구조 등 당해 시공 건축물 일반사항

[별표 3] 바닥충격음 차단구조 인정절차(제9조 관련)

인정신청
인정 및 시험수수료 납부
신청구조의 구성상태 및 시방서 확인, 시료채취
시험체 제작 및 시험실시
시험결과의 확인		불 합 격
자문회의(필요시)
인 정
신청자 및 해당기관 인정 통보

[별표 4]바닥충격음 차단구조 인정업무 처리기간(제9조 관련)

순번	업 무 명	처리 기간	처 리 내 용	비 고
1.	신청자격검토	1일	o 신청자격 및 제한조건 검토
2	수수료통보	3일	o 수수료납부요청
3	신청서류 검토	3일	o 바닥충격음 차단구조인정신청 시 첨부도서내용 확인 및 검토 1. 설계도서 - 구조설명서, 재료설명서 - 시방서(시공방법 등) 시공관리 2. 신청자의 영업개요 3. 품질관리 설명서 o 자문회의 실시여부 결정
4	시료채취	10일	◦ 시료채취 계획수립 - 시험체 및 시료의 제조 및 품질관리에 관한 사항 ◦ 시험에 필요한 시료채취
5	시료제작 및 시험실시	－	◦ 시료제작 및 시험실시	처리기간에 산입되지 않음.
6	인정통보 및 수수료 정산	8일	◦ 수수료 정산 ◦ 인정공고 - 인정(안) 및 인정세부내용 작성 - 인정 공고안 작성 - 관련기관 통보 - 인정서 교부
	계	25일	※ 1개 구조가 추가될 경우 처리기간은 7일씩 증가	자문회의를 실시한 경우 민원기간 10일 추가

※ 자문회의를 개최하는 경우 처리기간은 10일 이내로 하며 자문회의의 보완기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.

[별표 5] 바닥충격음 차단구조 주요 구성품 표시 (제15조 관련)

인정기관명

인정제품명

인정번호

주요구성품명

회사명, 전화번호

공장주소

※ 비고 1. 위 표시는 바닥충격음 차단구조의 주요구성품의 제품 또는 포장에 부착 날인 등의 방법으로 한다.

[별표 6]

성능검사 신청 시 첨부도서(제34조 관련)

신 청 도 서	기 재 사 항
1. 시공건축물 개요	o 소재지, 층수 및 연면적, 구조 등 당해 시공 건축물 일반사항 o 건축도면(단위세대 평면도, 마감도 등), 구조도면 o 공정표
2. 공동주택 바닥충격음 차단구조 설계도서	o 구조설명도(구조방식, 슬래브두께, 온돌층의 구성재료 및 두께, 천장의 구조재료 및 두께, 바닥마감 재료명등) o 제품 및 재료설명서(제품 및 구성 재료의 품질관리항목 및 품질기준)
3. 바닥충격음 차단구조 성능인정서	o 바닥충격음 차단구조 성능인정서 o 바닥충격음 차단구조 세부인정내용
4. 기타자료	o 사업자등록증 o 제품의 특성을 검토한 설명서(필요시) o 기타 필요한 사항

[별표 7]

바닥충격음 성능검사 절차(제35조 관련)

검사신청

검사 및 시험수수료 납부

검사대상 세대 선정

공인시험기관 선정 및 시험실시

시험결과 확인

신청자 및 해당기관 검사결과 통보

[별표 8]

바닥충격음 성능검사 처리기간(제35조 관련)

순번	업 무 명	처리 기간	처 리 내 용	비 고
1	신청자격검토	1일	◦ 신청자격 및 제한조건 검토
2	수수료통보	3일	◦ 수수료납부요청
3	서류검토 및 성능검사 대상세대 선정	3일	◦ 바닥충격음 차단구조 성능검사 신청 시 첨부한 서류 확인 및 검토 ◦ 자문회의 실시여부 결정 ◦ 무작위 추출방식에 의한 성능검사 대상세대 선정 및 검사 계획수립 ◦ 현장 방문 일정 협의1)
4	현장확인	1일	◦ 성능검사 대상세대 현장확인 (음원실, 수음실 등)
5	성능검사	1일	◦ 성능검사 실시	성능검사 6세대/1일 기준
6	차단성능 평가 및 결과 통보	6일	◦ 바닥충격음 차단성능 평가 ◦ 평가결과 통보
	계	15일	※ 성능검사 기준(6세대/1일)에 따라 세대 초과 시 처리기간은 1일씩 증가

1) 성능검사 신청자의 요청 및 원인으로 인한 현장 성능검사 처리 지연기간은 처리기간에 산입하지 아니한다.

［별지 제1호서식］

바닥충격음 차단구조 (재)인정신청서										처리 기간
										일
신청인	① 기 관 명					②사업자등록번호
	③ 대 표 자					④생년월일
	⑤ 법인주소					전화번호
						FAX번호
바닥구조개요	⑥구조방식
	⑦바닥슬래브	종류					두께
	⑧온돌층 구조
	⑨천장 구조
	⑩바닥마감재의 종류 및 두께
	⑪완충재	적용여부			적용재료 및 두께
	⑫인정신청제품명
「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제8조 또는 제16조에 따라 위와 같이 바닥충격음 차단구조의 성능 (재)인정을 받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 인정기관의 장 귀하
구비서류: 별표 2의 구비서류								수 수 료
								원

210mm×297mm(일반용지60g/㎡(재활용품))

[별지 제2호서식]

	제 호 바닥충격음 차단구조 성능인정서 1. 인정제품명 : 2. 인정업체 주소 : 상호 : 대표자 : 3. 차단성능등급 : - 경량충격음 : - 중량충격음 : 4. 유효기간 : 년 월 일 까지 5. 바닥충격음 차단구조내용 : 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제14조에 따라 위와 같이 바닥충격음 차단구조의 성능을 인정합니다. 년 월 일 인정기관의 장

직인

210mm×297mm(보존용지(2종)70g/㎡)

［별지 제3호서식］

제품생산량, 판매량 및 시험성적서 제출 양식
구분				제품 생산량	제품판매량			완충재 시험 성적서 (첨부)
인정 제품명	인정번호	인정일	충격음별		시공현장	구조형식	판매량

[별지 제4호서식]
바닥구조 시공 확인서
ㆍ 바닥구조 시공 확인서는 사용검사신청서와 함께 제출하며, [ ]에는 해당하는 곳에 √ 표시를 합니다.
사업승인번호					승인일자
대지위치					지번
인정번호		인정제품명			바닥구조 공사기간			~
					감 리 자			(서명 또는 인)
구분	조사내용				조사결과
준비단계	슬래브 두께확인				[ ]적합 [ ]부적합
	바탕정리 상태 확인				[ ]적합 [ ]부적합
	인정서 시공방법 숙지여부				[ ]적합 [ ]부적합
	마감기준선 먹줄놓기 높이 확인				[ ]적합 [ ]부적합
시공단계	공인품질시험기관 완충재 성능시험여부				[ ]적합 [ ]부적합
	감리자의 본 시공 전 완충재 시험성적서ㆍ인정서 성능 값 비교확인 여부				[ ]적합 [ ]부적합
	바닥완충재 시공 상태				[ ]적합 [ ]부적합
	측면완충재 시공 상태				[ ]적합 [ ]부적합
	기포콘크리트 타설 상태				[ ]적합 [ ]부적합
	마감모르타르 압축강도,물시멘트비 적정성				[ ]적합 [ ]부적합
	마감모르타르 타설상태				[ ]적합 [ ]부적합
	기타 확인사항
「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제32조에 따라 위와 같이 바닥구조 시공확인서를 제출합니다.
년 월 일
				보고인(사업주제)						(서명 또는 인)
특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하
210㎜×297㎜[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준 [별지 제5호서식] <신 설>

바닥충격음 성능검사 신청서

바닥충격음 성능검사 신청서					처리 기간
					일
신청인	① 기 관 명		②사업자등록번호
	③ 대 표 자		④생년월일
	⑤ 법인주소		전화번호
			FAX번호
성능검사대상 개요	⑥사업명
	⑦공사기간
	⑧주소
	⑨구조방식
	⑩전체 동 수
	⑪전체 세대수
	⑫타입 유형 및 평면 유형별 세대수
	⑬인정제품명
「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」제34조에 따라 바닥충격음 성능검사를 받고자 신청합니다. 년 월 일 신청인 (서명 또는 인) 성능검사기관의 장 귀하
구비서류: 별표 6의 구비서류				수 수 료
				원

■ 공동주택 바닥충격음 차단구조인정 및 관리기준 [별지 제6호서식] <신 설>

바닥충격음 성능검사 결과서

	제 호 바닥충격음 성능검사 결과서 1. 대상단지(사업)명 : 2. 신청업체 주소 : 상호 : 대표자 : 3. 바닥충격음 성능검사 결과 : - 경량충격음 : - 중량충격음 : 「공동주택 바닥충격음 차단구조 인정 및 검사기준」 제36조에 따라 위와 같이 바닥충격음 차단구조의 성능을 인정합니다. 년 월 일 성능검사기관의 장