【별표】

건물에너지합리화사업(BRP)

□ 건물에너지합리화사업(Building Retrofit Project) 개요

건물의 에너지 손실과 비효율적 요인을 개선하기 위해 다음의 에너지 절약

시설을 개선 또는 설치함으로써 에너지 사용량 절감과 이용 효율을 향상시키는

사업

□ 에너지 절약시설 세부내역

1. 건물단열 : 단열재 강화와 외벽 창호(복층유리, 이중창, 고기밀성

단열창호) 개선

2. 조명 : 고효율 또는 LED 조명(건물 전체 조명의 50% 이상)

3. 건물자동화제어장치 : 건물에너지절약관련 자동운전제어장치(BEMS)

4. 폐열회수설비 : 열교환장치, 히트펌프 등

5. 에너지 절약형 공조시스템 : 고효율 인버터, 고효율 송풍기 및 전동기 등

6. 냉․난방 효율향상공사 : 고효율보일러, 냉온수기, 냉동기 등 냉방기기

7. 수변전 : 고효율 변압기

8. 대기전력 저감 우수제품(에너지관리공단 인증) 설치 : 대기전력 자동차단용

인공지능형 콘센트 80% 이상 교체

9. 고효율에너지기자재 설치공사(에너지이용합리화법에 의한 고효율기자재)

10. 건물의 에너지 사용량 절약 및 자립을 위해 설치하는 신재생에너지

(태양광, 태양열, 지열)

※ 신재생에너지는 기타 절약사업과 병행하여 추진시 지원대상에 반영함

11. 기타 에너지 절약과 이용효율화를 위한 시설 : 단열필름, 스마트계량기,

절수장치(기구)로 건물의 80% 이상 설치

※ 지원대상 시설은 에너지이용합리화법에 의한 고효율기자재이여야 하며, 고효율기자재가

아닌 경우 공인기관의 제품검사서(또는 성능인정서)와 함께 품질보증서를 제출하여야 함