[One Page Sheet 기술자료-전면]

폭염대비 사업장 행동요령(7.1~9.30)
무더울 땐 이렇게 준비하세요!
사전 준비사항
- 라디오나 TV의 무더위관련 기상상황에 매일 주목하세요 - 정전에 대비 손전등, 비상 식음료, 부채, 휴대용 라디오 등을 미리 확인해 두세요 - 사업장에서 가까운 병원의 연락처 확인과 사업장에 체온계를 비치하고 근로자의 열사병 등 증상을 체크하세요 - 단수에 대비하여 생수를 준비하고 공장용수는 확보대책을 마련하세요 - 냉방기기 사용시는 실내․외 온도차를 5℃내외로 유지하여 냉방병을 예방하세요.(건강 실내 냉방온도는 26℃～28℃가 적당) - 변압기의 점검으로 과부하에 사전대비하세요. - 창문에 커튼이나 천 등을 이용, 사업장으로 들어오는 직사광선을 최대한 차단하세요. - 차량의 장거리 운행계획이 있다면 도로의 변형 등으로 교통사고 등이 발생할 수 있으므로 신중히 검토하세요
폭염주의보 발령시		일최고기온 33℃ 이상, 일최고열지수(Heat Index) 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때
- 야외행사 및 친목도모를 위한 스포츠경기 등 각종 외부행사를 자제하세요 - 점심시간 등을 이용 10분～15분 정도의 낮잠을 청하여 개인건강을 유지하세요 - 직원들이 자유복장으로 출근 및 근무하도록 근무환경을 개선하세요 - 휴식시간은 장시간보다는 짧게 자주 가지세요 - 야외에서 장시간 근무시는 아이스팩이 부착된 조끼를 착용하세요
	노동부
	한국산업안전공단

[One Page Sheet 기술자료-후면]

폭염주의보 발령시(계속)			일최고기온 33℃ 이상, 일최고열지수(Heat Index) 32℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때
- 실내 작업장에서는 자연환기가 될 수 있도록 창문이나 출입문을 열어두고 밀폐지역은 피하세요 - 건설기계의 냉각장치를 수시로 점검하여 과열을 방지하세요 - 식중독, 장티프스, 뇌염 등의 질병예방을 위해 현장사무실, 숙소, 식당 등의 청결 관리 및 소독을 실시하세요 - 작업중 매 15～20분 간격으로 1컵 정도의 시원한 물(염분)을 섭취하세요(알코올, 카페인이 있는 음료는 금물) - 뜨거운 액체, 고열기계, 화염 등과 같은 열 발생원인을 피하고 방열막을 설치하세요 - 발한작용을 저해하는 밀착된 의복의 착용을 피하세요
폭염경보 발령시		일최고기온 35℃ 이상, 일최고열지수(Heat Index) 41℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때
- 각종 야외행사를 취소하고 활동을 금지하세요 - 직원을 대상으로 낮잠시간을 한시적으로 검토하세요 - 기온이 높은 시간대를 피해 탄력시간근무제를 검토하세요 - 정상적인 몸상태가 아닌 직원에 대하여는 휴식을 취하도록 하세요 - 실외 작업은 현장관리자의 책임하에 공사중지를 신중히 검토하세요 - 장시간 작업을 피하고 작업시간을 단축하여 야간 근무 등 방안을 마련하세요 - 기온이 최고에 달하는 12시～오후4시 사이에는 되도록 실․내외 작업을 중지하고 휴식을 취하세요 - 수면부족으로 인한 피로축적으로 감전우려가 있으므로 전기취급을 삼가고 부득이 취급할 경우에는 안전장치를 하세요 - 특히, 야외에서 작업을 할 경우에는 불필요하게 빠른 동작을 삼가세요 - 안전모 및 안전띠 등의 착용에 소홀해지기 쉬우므로 작업시에는 각별히 신경쓰세요
	노동부
	한국산업안전공단