「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙」

개정안 입법예고 주요내용

□  개정 이유

ㅇ 건축물의 화재안전성 강화를 위한 건축물 마감재료의 성능 시험 방법 변경 등

□  주요내용

ㅇ 화재안전성능 규제(안 제24조제5항, 제7항 및 제8항)

- 복합자재의 심재는 무기질재료를 사용하거나 준불연재료 이상의 성능을 확보하도록 함

- 두가지 이상의 재료로 제작된 외벽 마감재료에 대해서는 각 재료에 대해서 난연 성능을 확보하도록 함

ㅇ 합자재 등 실대형 성능시험 도입(안 제24조제8항 및 제9항)

- 강판과 심재로 구성된 복합자재와 두가지 이상의 재료로 제작된 외벽 마감재료는 재료 전체를 하나로 보아 실대형 성능시험을 실시하여 화재 확산 방지 성능을 평가하도록 함