우 : 135-701   주 소 : 서울 강남구 논현동 71-2(건설회관6층)   전 화 : 3218-9118   전 송 : 545-1761

부서명 : 조사부                        부  장 : 윤종원          담당자 : 박창운(cwpark@scak.or,kr)

직인생략

대한건설협회 서울특별시회

선결				지시
접수	일자 시간
				결 재 · 공 람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호 : 건협서울 3013-103

시행일자 : 2008. 3. 26

수    신 : 대표이사

참    조 : 업무부(팀)장

제    목 : 표준품셈 현장실사 세부계획서 제출 요청

1. 한국건설기술연구원에서는 ’09년부터 적용될 표준품셈 개정대상항목 총 429개를 확정하고 제ㆍ개정을 추진하고 있으며, 금년도 개정대상항목으로 선정된 항목 중 현장조사가 필요한 항목에 대해 실사대상현장을 조사하고 있습니다.

2. 이에 따라 ’09년 적용 표준품셈 개정대상항목을 첨부와 같이 송부하오니, 귀사에서 실사 가능한 항목을 첨부 양식(현장실사 세부계획서)에 의거 작성하여 ’08.4.4(금)까지 본회 원가조사팀(E-mail : sgdo@cak.or.kr)으로 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 우리 협회에서는 표준품셈이 합리적으로 제ㆍ개정될 수 있도록 추진하고 있으므로 건설업계에서도 현장실사 등에 참여하여 적정공사비가 확보될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 1. 개정대상항목 현장실사 세부계획서(양식) -- 1부.

2. 2009년 적용 표준품셈 개정대상항목 --------- 1부.  끝.

대 한 건 설 협 회  서 울 특 별 시 회 장

<첨  부1>

■ 개정대상항목 현장실사 세부계획서 (양식)

실 사 항 목	실사기관	실사대상 공사명	실사 가능 기간	설계 물량	실사 책임자		현장주소
					발주기관 (현장연락처 담당자)	시공회사 (현장연락처 담당자)

■ 개정대상항목 현장실사 세부계획서 (작성사례)

실 사 항 목	실사기관	실사대상 공사명	실사 가능 기간	설계 물량	실사 책임자		현장주소
					발주기관 (현장연락처 담당자)	시공회사 (현장연락처 담당자)
3- 시험발파	도로공사	부산～울산 2공구	5월 2째주	65,595㎥	부산-울산사업소 ○○○ 051)727-8305	(주)한진중공업 ○○○ 051)724-2911	부산 기장군 기장읍 청강리 781
		김천-영동 4공구	6월 3째주	285,946㎥	영동-김천사업소 ○○○ 054)433-3367	두산중공업(주) ○○○ 043)743-7860	충북 영동군 추풍령면(리) 200-1
		대구-부산 10공구	4월 1째주	1,220천㎥	대구-부산사업소 ○○○ 055)355-9530	두산중공업(주) ○○○ 055)338-0791	경남 김해시 상동면 감로리 61-1
	대 전 청	홍성남부우회도로 축조 및 포장공사	7월 2째주	42,000㎥	대전청 ○○○ 042)670-3512	(주)한보 ○○○ 041)632-6387	충남 홍성군 구항면 마온리 53
	현대건설	중앙선 덕소-원주간 제9공구 노반시설공사	6월 1째주	1식	철도청 ○○○ 02)3299-7544	현대건설(주) ○○○ 033)732-9512	강원 원주시 지정면 판대리434

※ 1. 작성사례를 참조하시어 현장실사 세부계획서(양식)에 의거하여 ‘08.4.4(금)까지 실사가능한 항목을 선정하여 해당현장을 업체별 최소 3개 이상을 파악․제출하여 주시기 바랍니다. 실사가능기간은 작성사례와 같이 “○월 ○째주”로 기입하여 주시기 바랍니다.

2. 실사현장은 2009년 적용 표준품셈 개정대상항목(첨부2)중  현장실사 대상항목을 우선적으로 선정하여 주시기 바라며, 문헌조사 또는 건기연 용역 항목 중에도 참고자료가 있으면 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 해당항목 현장실사와 관련하여 표준품셈 관리기관 또는 건설협회에서 실사책임자와 직접 연락을 해야하오니, 실사책임자는 명확히 기재하여 주시기 바라며, 4월중 실사방법, 실사양식등을 명시한 실사안내서를 별도로 발송할 예정입니다.

4. 제출방법(e-mail 또는 팩스)

담당자 : 대한건설협회 원가조사팀 도상근   e-mail : sgdo@cak.or.kr  Fax: 02-3443-2438  Tel: 02-3485-8303

<첨  부2>

2009년 적용 표준품셈 개정대상항목

1. 현장실사 대상항목

□ A그룹 : 총 4항목 (신설 0  보완 4)

번호	항목명	구분	개정내용
1	1-10 재료의 단위중량(토목)	보완	․쇄석의 형상별 단위중량 추가
2	1-10 재료의 단위중량(건축)
3	1-24 체적환산계수(토목)	보완	․쇄석에 대한 체적변화율(L, C) 추가 필요
4	1-24 체적환산계수(건축)

□ B그룹 : 총 18항목 (신설 1, 보완 17)

번호	항목명	구분	개정내용
1	2- 야생동물유도펜스설치	신설	․로드킬(Road-Kill) 예방을 위한 야생동물 유도휀스 표준형식 정립에 따라, 향후 로드킬(Road-Kill) 방지를 위한 야생동물 유도휀스 설치가 확대가 예상
2	5-3-1 pp마대 쌓기 및 헐기 (토목, 건축)	보완	․제방 수해복구에 적용하는 곡물마대(벌크)는 기계(굴삭기)를 사용하여 시공하고 있으므로 신설 필요
3	5-8 말뚝밖기용 천공 (토목, 건축)	보완	․말뚝박기용 천공은 말뚝건입용으로 ∅40cm(16〃)를 기준으로 되어있으나 다양한 종류의 파일 규격이 존재하므로 보완 필요
4	6장 철근콘크리트(13개 항목) 6-1-2 콘크리트 펌프차 타설 (토목, 건축) 1. 작업능력(80㎥/hr급) 2. 타설인부	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 재조사요구
5	6-1-3 비탈면 구조물 콘크리트 타설(토목)	보완
6	6-3-2 합판거푸집 (토목, 건축)	보완
7	6-3-3 제치장 거푸집(건축)	보완
8	6-3-5 유로폼(토목, 건축)	보완
9	6-3-6 갱폼조립 및 해체 (토목, 건축)	보완
10	6-3-8 문양거푸집(토목)	보완

□ C그룹 : 총 14항목 (신설 0, 보완 14)

번호	항목명	구분	개정내용
1	10-5 굴삭기 3. 1회싸이클시간	보완	․0.18㎥, 0.6㎥, 0.8㎥, 1.2㎥ 규격의 1회싸이클시간 추가
2	10-30 콘크리트펌프차 1. 작업능력 2. 타설인부	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 재조사요구
3	12-3-2 1 인력시공
4	12-4-1 1.절삭 후 아스팔트 덧씌우기
5	12-4-2 3. 절삭 후 아스팔트 소파보수
6	12-3-1 아스팔트표층 2. 일반아스팔트포장 가. 인력식소규모장비사용시공	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 개정결과에 대한 민원요청에 의한 적정성 검토
7	12-3-3 저속도로포장 1. 보도용블록포장
8	12-6-2 차선도색 1. 페인트수동식 2. 페인트기계식 3. 융착식도료수동식
9	12-6-4 중앙분리대	보완	․중앙분리대의 규격변경에 따른 품 필요
10	16-1-1 궤도부설	보완	․현재는 장비(백호우)와 인력의 합동작업으로 시행하므로 기계화품을 적용 ․신축이음매 제작시 공장에서 조립된 상태로 납품, 현장까지 운반 부설됨으로 관련 품 신설
11	16-2-2 깬자갈 살포다지기	보완	․기계화품적용과 궤도양로의 분리가 불가피하여 개정 ․기계화품적용에 의한 품 개정과 "콘크리트도상부설"을 "궤광거치"로 용어변경

□ D그룹 : 총 1항목 (신설 1, 보완 0)

번호	항목명	구분	요청내용
1	21- 석면함유건축물해체	신설	․건축법 시행규칙 제24조에서는 건축물의 멸실 신고시 석면 함유여부를 신고하도록 규정하고 있음. ․건축법에서 석면 해체․제거 공사를 상정하고 있어 공사기준 설정 필요

□ E그룹 : 총 1항목 (신설 0, 보완 1)

번호	항목명	구분	요청내용
1	Ⅱ. 3-2-6 완강기 설치	보완 (이월)	․완강기 설치품 조정 필요

2. 문헌조사 또는 건기연 용역 항목

※ 참고자료가 있으면 제출요망

□ A그룹 : 총 5항목 (신설 3  보완 2)

번호	항목명	구분	개정내용
1	11-2 손료산정 (0230 대형브레이커)	보완	․0.6㎥, 0.8㎥규격 추가
2	11-2 손료산정 ( 흡입준설기)	신설	․흡입준설기 손료계수 신설
3	11-3 운전경비산정 ( 흡입준설기)	신설	․흡입준설기 운전경비 신설
4	11-4 건설기계가격표 (0230 대형브레이커)	보완	․0.6㎥, 0.8㎥규격 추가
5	11-4 건설기계가격표 ( 흡입준설기)	신설	․흡입준설기 장비가격 신설

□ B그룹 : 총 295항목 (신설 0, 보완 295)

번호	항목명	구분	개정내용
1	2장 가설공사(96개 항목) - 토목 30항목 - 건축 37항목 - 기계 29항목	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행
2	3장 토공사(29개 항목) - 토목 18항목 - 건축 11항목	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목
3	5장 기초공사(122개 항목) - 토목 58항목 - 건축 64항목	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목
4	6장 철근콘크리트(48개항목) - 토목 44항목 - 건축 4항목	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목

□ C그룹 : 총 70항목 (신설 3, 보완 67)

번호	항목명	구분	개정내용
1	12장 도로포장(7개 항목) 20장 토질 및 토양(5개 항목)	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행 - '07년 이월항목
13	21장 측량 - 신설 3항목 - 보완 55항목	신설 보완	․설명생략

□ D그룹 : 총 21항목 (신설 0, 보완 21)

번호	항목명	구분	요청내용
1	13장 방수공사(21개 항목)	보완	․표준품셈 중장기 계획에 의한 용역수행